| 设置工序的检验方法 |  |
| 为工序设置检验方法 如果在质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中选中了工艺流程 (TI) 复选框，则可以使用质量管理子系统来检查工序产品。 可以在质量管理子系统中定义每道工序的质量要求。 如果在质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中选中了工艺流程 (TI) 复选框，则可以从生产计划 (tisfc0110m000) 进程推进到按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000) 进程。 您可以在以下四种方法之间进行选择，这些方法确定了车间管理模块和质量管理子系统之间在工艺流程工序方面的交互： 检验子部件，但工序不会受到检验单的任何影响（方法 A）。 在可以报告工序完成之前，必须先检验子部件。但是，无论测试结果如何，您都可以将任何数量报告为已完成，或报告为已拒收（方法 B）。 在可以将数量报告为已完成或已拒收之前，必须先检验子部件。检验结果将为已完成数量和已拒收数量提供建议（方法 C）。 在可以将数量报告为已完成或已拒收之前，必须先检验子部件。检验结果将确定已完成数量和已拒收数量。不能修改这些数量（方法 D）。 以下字段确定使用上面提到的哪种方法： 冻结方法 仅建议 可以在按来源列出的标准订单 (qmptc1120m000) 进程中找到这些字段。 如果满足下列条件，ERP LN 将应用方法 A： 冻结方法 = 继续 选中了 仅建议 复选框 如果满足下列条件，ERP LN 将应用方法 B： 冻结方法 = 完成工序时冻结 选中了 仅建议 复选框 如果满足下列条件，ERP LN 将应用方法 C： 冻结方法 = 工序进行时冻结 选中了 仅建议 复选框 如果满足下列条件，ERP LN 将应用方法 D： 冻结方法 = 工序进行时冻结 清除了 仅建议 复选框 ERP LN 将根据在下列进程中输入的数据来确定这些字段的值： 质量组合 (qmptc0111m000) 按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000) 相关主题 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 将质量管理子系统 (QM) 用于生产订单产品 将质量管理子系统 (QM) 用于生产订单材料 |