| 能力负荷表 (tipcs4131m000) |  |
| 使用此进程来维护按项目列出的粗略能力需求计划的能力负荷表 (CLT)。可在能力负荷表的图表上完成此操作。 选择要维护其数据的能力负荷表 (CLT)，然后记录与活动的相对提前期相关的相对能力需求，来定义该能力负荷表。 能力负荷表指示如何在活动持续时间内划分粗略能力需求。能力负荷表是一个图表。水平轴显示提前期（活动持续时间）的百分比。垂直轴显示能力需求的百分比（某个活动持续时间之后必须完成该部分活动）。此能力需求是针对活动记录的粗略能力。 标准图表基于 100% 活动持续时间和 100% 能力需求。在活动持续时间内，并未按比例分配能力需求。发生这种情况的原因有多种，例如，在活动起始阶段可用机器的数量多于后期阶段。您可以在图表中查看关系。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 在活动关系 (tipcs4110m000) 进程中，可将能力负荷表链接至活动。 在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中，使用能力负荷表可为特定活动计划粗略能力需求。 相关主题 网络计划
字段 | 说明
能力负荷表 | 能力负荷表的代码，用于指示如何计划与活动持续时间相关的全局能力。
相对活动 持续时间 | 输入活动持续时间的累计百分比。
相对能力 需求 | 输入与活动持续时间累计百分比相关的估计能力累计百分比。