| 复制物料清单 (tibom1216m000) |  |
| 使用此进程以 将一个制造物料（来源物料）的 物料清单 复制至另一个制造物料（目标物料）。这样，目标物料将包含和来源物料相同的组件。 来源 可以选择要复制到目标物料的来源物料。如果只复制某些 BOM 行，则可以使用 位置 和 日期 字段来选择这些行。 目标 可以选择要将物料清单复制到的目标物料。在 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中必须已经完成定义目标物料。 复制 可以选择是否要复制 例外 、材料与工艺流程的关系以及与物料清单 (BOM) 关联的物料清单文本。 如果来源物料为标准主物料，目标物料为定制物料或配置物料，并且选中了 材料与工艺流程的关系 复选框来复制材料与工艺流程的关系，由于只有默认工艺流程适用于定制物料，因此只复制默认工艺流程的材料与工艺流程的关系。默认工艺流程的材料与工艺流程的关系直接复制在 物料清单 (tibom1110m000) 进程的 工序 字段中。 注意 如果有几乎由相同组件组成的类似物料，则此进程将非常有用。可以将物料清单从一个物料（来源物料）复制到另一个物料（目标物料）。复制物料清单 (BOM) 后，可以使用下列进程编辑目标物料清单： 物料清单 (tibom1110m000) 替换物料清单中的物料 (tibom1212m000) 相关主题 多层物料清单的结构 引用指示概览 输入日期 使用“自”和“至”字段
字段 | 说明
制造物料 | 输入来源制造物料。此物料是要从其中复制详细资料的物料。
制造物料 | 物料清单 (BOM) 将复制到的物料（目标物料）。必须已经使用 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程将该物料定义为生产物料。
例外 | 如果选中此复选框， 则将链接到来源物料的物料清单 (BOM) 行的任何 例外 复制至目标物料。不复制链接到来源物料清单 (BOM) 行的更改单。 使用 例外 (tcuef0105m000) 进程来定义并查看例外。 相关主题 单元有效性中的例外 单元有效性概览
引用指示 | 如果选中此复选框， 则将链接到物料清单 (BOM) 行的 引用指示 复制到目标物料清单 (BOM) 行。 相关主题 引用指示概览
物料清单文本 | 如果选中此复选框， 则复制与物料清单 (BOM) 行关联的文本。不复制链接到物料清单 (BOM) 行的更改单。
材料与工艺流程的关系 | 如果选中此复选框， 则将链接到来源物料的任何材料与工艺流程的关系复制到目标物料。不复制链接到来源物料清单 (BOM) 行的更改单。 在 按物料清单行列出材料与工艺流程的关系 (tibom0140m000) 进程中定义材料和工艺流程的关系。
替代材料 | 如果选中此复选框， 则会将链接到 BOM 行的 替代材料 复制到目标 BOM 行。 相关主题 BOM 中的替代材料
用尽材料 | 如果选中此复选框， 则会将链接到物料清单行的 用尽材料 复制到目标物料清单行。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货