| 按周列出的工作中心利用率 (tisfc1501m000) |  |
| 使用此进程以显示一个工作中心一周的能力利用率概览。您可以看到哪些订单已经计划完毕，以及它们预计会耗用多少时间和材料。 报告 通过从 文件菜单中选择“打印”，可以启动以下进程： 打印按周列出的工作中心利用率 (tisfc1402m000). 如果工作中心为已链接至主工作中心的从属工作中心且从属工作中心与主工作中心位于相同的后勤公司，您可以使用打印按周列出的共享工作中心利用率 (tisfc1405m000) 进程。 打印相关工作中心利用率 (tisfc1404m000). 打印按工作中心列出的财务数据 (tisfc1409m000). 注意 如果要查看所有正常工作中心的计划利用率，您可以使用周利用率 (tisfc1502m000) 进程。如果要查看共享工作中心的利用率，您可以使用共享工作中心利用率 (tisfc1510m000) 进程。 相关主题 生产订单的功能概览 如何计算可用能力 使用概览进程 在概览进程中维护记录 共享工作中心
字段 | 说明
工作中心 | 您要查看该周计划能力需求摘要的工作中心。 如果要查看共享工作中心的利用率，您可以使用共享工作中心利用率 (tisfc1510m000) 进程。
工时合计 | 计划在工作中心执行的所有生产订单的人时总数。 相关主题 计算人时/机时
生产年度 | 您要显示关于计划工作中心利用率的数据的年份。
正常能力 | 作为能力利用率基础的机器或工作中心的平均能力。 工作中心人员的正常能力的计算公式如下：
    正常能力 = 操作员数量 * 按资源单位列出的周基本能力。
在工作中心 (tirou0101m000) 详细进程中输入操作员数量和周能力 [小时]
生产周 | 您要查看为工作中心计划了多少能力的周。
可用能力 | 指一天或一周的合计可用能力，通常以工作中心日历为基础。 相关主题 如何计算可用能力
日期 | 您要查看为该工作中心计划了哪些需求的日期。
生产订单 | 生产订单编号。
物料 | 在工序中生产的物料。
物料 | 在工序中生产的物料的说明。
机器 | 执行工序时使用的机器。
计划 数量 | 计划在此日期、此工作中心的此工序中生产的物料的数量，包括因废料和低产出而损失的物料。
工序 | 在该工作中心执行的工序的代码。
物理位置 | 处理订单所在的位置。
车间管理 订单组 | 订单所属的订单组。 相关主题 订单分组
工时合计 | 计划在工作中心执行的所有生产订单的机时总数。 相关主题 计算人时/机时
正常能力 | 作为能力利用率基础的机器或工作中心的平均能力。 工作中心机器的正常能力的计算公式如下：
    正常能力 = 机器数量 * 按资源单位列出的周基本能力。
在工作中心 (tirou0101m000) 详细进程中输入机器数量和周能力 [小时]
可用能力 | 计划该工作中心可用的总能力，以机时为单位。 可用能力按如下方式计算：
    机器数量 * 按工作中心日历列出的可用工时数（考虑为该日历定义的能力百分比）
命令 | 说明
生产计划 | 启动生产计划 (tisfc0110m000) 进程。
更新利用率 | 启动更新利用率 (tisfc0201m000) 进程，在此进程中可以通过企业计划子系统中的模块更新计划。将删除全部利用率数据，并使用生产计划 (tisfc0110m000) 进程中的生产数量和日期数据重新生成这些数据。 您必须先在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的周利用率更新方式字段中选择自动，才可以使用此选项。