| 装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) |  |
| 使用此进程来显示装配线控制段的计划数据。 可以查看装配订单的顺序（计划顺序和实际顺序），并显示装配订单的下列属性： 其它订单是否已要求启动此订单，此属性在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义。 是否已偏置该订单。 能否更改订单位置，此属性可以在此更改。 装配线工位订单的状态是否为已冻结。 通过特定菜单中的“显示订单”命令，可以选择要查看哪些订单。 所有订单。 已要求启动。 已启动。 已完成。 相关主题 装配控制模块概览 装配订单 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 装配线工位变型和装配线工位订单 装配订单成本计算 装配反冲 装配线工位利用率
字段 | 说明
顺序类型 | 模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程可生成下列顺序： 实际顺序，不能在重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000) 进程中修改该顺序。 已生成顺序，可以在重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000) 进程中修改该顺序。
装配线控制段 | 每个装配线控制段都具有单独的订单顺序。
位置 | 该控制段中装配订单的标识符。位置顺序是处理订单的顺序。
装配订单 | 用于在一个或多个装配线上装配产品的订单
顺序状态 | 此处显示的装配订单顺序可具有以下状态之一：已计划、已开始或已完成。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
计划起始时间 | 处理当前控制段中装配订单的起始时间，以排序过程中生成的初始计划为依据。
计划终止时间 | 处理当前控制段中装配订单的终止时间，以排序过程中生成的初始计划为依据。此时间必须晚于计划起始时间。
要求启动 | 此参数为信息显示字段。如果选中此复选框，表示可以启动上述装配线控制段中的装配订单。换言之，将在装配线控制段中为装配线下达装配订单。 可以在要求启动指定装配线工位上的装配订单 (tiasc4200m000) 进程中选中此复选框。可以通过以下方式启动要求启动指定装配线工位上的装配订单 (tiasc4200m000) 进程： 从装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 进程的特定菜单中启动。 使用流程触发的工作流启动。 您可以在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义触发器。在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中，将要求启动指定装配线工位上的装配订单 (tiasc4200m000) 进程定义为必须由流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义的流程触发器触发的进程。可以根据主装配线上相同订单的完成日期或起始日期，要求启动供应线上的装配线控制段中的装配订单。
要求偏置 | 如果选中此复选框，则该订单尚未偏置或偏置数据并非最新数据。必须偏置此装配订单的装配线工位订单。
物料 | 装配订单的最终产品。
实际起始时间 | 此字段指明实际启动装配订单的选定控制段工作的时间。
实际终止时间 | 实际完成装配订单的选定控制段工作的时间。
固定位置 | 如果选中此复选框，则不能按流程移动装配订单的位置，如重新计划订单。 在下列情况下，会选中此复选框。对主装配线上的装配订单进行排序后，连接到供应线的控制段的顺序将被复制到供应线的最后段。由于最后段的顺序必须相同，因此如果供应线和主装配线的最后段之间不存在缓冲工位，装配订单将固定于供应线的最后段中。如果单独对供应线进行排序（如生成不流入主装配线的多余订单），固定订单的位置仍将相同。
冻结 | 如果选中此复选框，则装配线工位订单 (LSO) 的状态为已冻结。 在装配线控制 (LAC) 中，装配线工位订单将在生成装配订单流程期间冻结。当装配线控制段进入为每个装配线控制段定义的冻结时界时，装配线控制段和控制段所属的装配线工位订单将被冻结。要进入冻结时界，装配线工位订单的下线日期减去当前日期必须小于冻结时界。 生成装配订单时，Infor ERP 将检查是否必须冻结或部分冻结这些订单。 这还会影响分配数量参数的使用。 相关主题 装配订单
命令 | 说明
重新计划装配订单... | 单击可启动重新计划装配订单 (tiasl4220m000) 进程。
模拟和创建装配订单顺序... | 单击可启动装配线 - 装配线控制段 (tiasl1541m000) 进程。
显示所有订单 | 单击可显示此装配线的所有装配订单。
显示已要求启动的订单 | 只显示在当前进程中已要求启动的订单，或由流程触发的工作流。
显示已启动的订单 | 只显示已启动的订单。
显示订单已完成 | 只显示已报告为已完成的订单。