| 时间余量和生产计划 |  |
| 时间余量是某道工序最早可能结束日期和最晚可能结束日期之间的时间，以小时或天为单位。时间余量由计划员专门引入，目的是降低单一工序中的延迟传递到后继工序、进而打乱总体计划的风险。时间余量会影响生产计划日期的计算。它会影响工序的最晚可能结束日期，并进而影响下一道工序的起始日期。 可以使用以下时间单位表示时间余量： 小时。 天。 以小时为单位的时间余量 如果时间余量以小时为单位，Infor ERP 将使用标准日历计算来确定最晚结束日期。 示例 1：时间余量和计划：时间以小时为单位，计划方法为“前移”。 以天为单位的时间余量 如果时间余量以天为单位，Infor ERP 不会将这些天数换算为小时数，而是以其它方式处理时间余量。为了确定最晚结束日期，Infor ERP 首先在日历中检查工序的最早结束日期和午夜 12 点（即当天的结束时间）之间是否有可用的工作时间。如果有，则将该时间视为一天的时间余量。请注意，从理论上讲，当天所剩的工作时间可能只有一秒钟。但是，该时间仍被视为一天的时间余量。随后 Infor ERP 会检查下一天是否有可用的工作时间。如果找不到任何可用工作时间，则不会将当天视为一天的工作余量，而是检查下一天是否有可用的工作时间。Infor ERP 将在连续的几天内检查是否有可视为时间余量的可用工作时间。最晚结束日期是用完所有时间余量时的日期。 因此，一天的时间余量不是由固定小时数构成的。一天时间余量的小时数取决于日历中定义的工作时间。例如，将一个工作日定义为 4 小时，一天的时间余量就是 4 小时。如果将一个工作日定义为 1 分钟，则一天的时间余量只有 1 分钟。 示例 2：时间余量和计划：时间以天为单位，计划方法为“前移” 示例 3：时间余量和计划：时间以天为单位，计划方法为“后移” 相关主题 制造管理子系统中的日历 排队时间压缩 |