| 工程物料 |  |
| 工程物料及其修订 工程物料 (E-item) 是理论上的物料，用作可以生产的实际物料的依据。工程物料通常拥有多个修订或版本，包括原型物料、您制造的物料以及作废的物料。可以在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中定义修订。 在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中，可将已核准的修订链接到生产物料。可以在复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程中，将工程物料修订复制到某个生产物料。 在工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程中，将工程物料组件记录在工程物料清单 (EBOM) 中。工程物料清单 (EBOM) 与生产物料清单 (PBOM) 的结构相同，但工程物料修订所执行的功能与生产物料清单 (PBOM) 中的序号相似，即代表组件在不同日期的有效性。 可以将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单。 可以分别单独地复制工程物料和工程物料清单 (EBOM)，或者使用可让您同时执行多个操作的物料清单整体变更 (MBC) 来复制它们。 工程物料关系 工程物料与物料之间的关系，构成了某个工程物料修订与一个或多个物料之间的链接。 您可以使用此链接，将某个工程物料的设计更改复制到实际的标准物料或定制物料中。 示例 工程物料：山地自行车 E-MB01
修订 | 说明 | 状态
--- | --- | ---
A1 | 自行车设计草图原型 | 创建中
A2 | 原型自行车 | 核准用于工程环境
A3 | 自行车 MB01 的父工程物料 | 核准用于生产环境
A4 | 作废的自行车 | 已取消
请注意，直到核准了创建中状态的修订，才能创建其它修订。 物料的实际修订是符合以下所有条件的最新修订： 生产物料与工程物料之间必须存在关系。 对于链接到物料清单整体变更 (MBC) 的物料，修订的生效日期必须是在今天之前。 不使用任何物料清单整体变更 (MBC)，或者必须存在已被生产部门核准状态的相关物料清单整体变更 (MBC)。 工程物料与标准（或定制）物料的关系 可以在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中，定义工程物料与生产物料之间的关系。 工程物料与标准（或定制）物料的关系用于： 确定链接到某个工程物料的制造物料或采购物料的实际修订。 执行从工程物料修订到制造物料生产的完整过程。 修订状态 Infor ERP 会在下列情况考虑修订状态： 仅当修订状态为创建中时，才能将修订链接到物料清单整体变更 (MBC)（在按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程中）。 可以在打印按物料清单整体变更列出的修订使用处 (tiedm3470m000) 进程中，打印信号清单。 在工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程中复制工程物料清单 (EBOM) 时，该工程物料清单 (EBOM) 中的父工程物料的修订状态必须是已被生产部门核准。 Infor ERP 有时会使用您在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中定义的关系，来确定工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程中下列字段的值： 工程物料清单复制方法 至物料 物料类别 仅当存在这些关系的修订状态为已被生产部门核准时才可能出现这种情况。 仅当父工程物料的修订状态为已被生产部门核准时，才能将单层工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM)。 相关主题 工程数据管理模块摘要 将工程物料复制到物料 更改工程物料清单 - 自动过程 |