| 更改工程物料清单 - 人工过程 |  |
| 如果要更改并核准工程物料的物料清单 (BOM)，您可以采用三种方式： 通过物料清单整体变更更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 - 自动过程。 人工更改工程物料清单 (EBOM)，并通过物料清单整体变更 (MBC) 来核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程。 人工更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅以下过程。 步骤 1. 工程物料 (tiedm0110m000) 在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中定义新的工程物料，或使用复制车间生产物料清单至工程物料清单 (tiedm0205m000) 进程将现有的生产物料转移至工程数据管理模块 (EDM)。如果要对工程物料实施核准过程，请选中工程物料 (tiedm0110m000) 进程中的更改管理控制复选框。必须使用数据管理子系统中的更改管理来执行核准过程。 步骤 2. 工程物料修订 (tiedm1100m000) 在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中选择工程物料，并从特定菜单中启动工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程。此时，会为工程物料定义新的修订。其修订状态为创建中。 步骤 3. 工程物料清单 (tiedm1110m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料修订，然后启动工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程。现在可以根据您的要求人工定义或更改工程物料清单 (EBOM)。 步骤 4. 核准用于工程环境 如果您已经更改了工程物料清单 (EBOM)，则可以核准用于工程环境的修订。若要执行此操作，请在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后在特定菜单中单击核准用于工程环境。修订状态会更改为已被工程部门核准，以指示已经核准该工程物料清单 (EBOM)。 步骤 5. 工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 如果需要，您现在便可定义该修订所指的（生产）物料。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后单击特定菜单中的关系。将启动工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程。在该进程中，可以定义一个或多个物料。这可以是从物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中选择的现有物料，或是您输入物料名称的新物料。请注意，无需在此阶段对关系进行人工定义。在步骤 8 中，也可以自动生成物料关系。如需更多信息，请参阅步骤 8。 步骤 6. 更改管理控制 如果工程物料是受更改管理控制的，即，若在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中选中更改管理控制复选框，则必须在数据管理子系统中完成核准过程。否则，将无法按照下一步说明，核准用于生产环境的修订。 步骤 7. 核准用于生产环境 核准用于生产环境的修订。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击生产环境已核准。修订状态会更改为已被生产部门核准。 步骤 8. 复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 复制用于生产环境的工程物料数据。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击复制工程物料至物料。将启动复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程。该进程中的来源物料是您要处理的工程物料。在物料字段中，可以输入在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中定义的物料之一。不过，如果未定义任何关系，则可以在物料字段中输入新物料名称或与来源物料相同的名称。系统会自动创建具有该名称的生产物料。新创建的生产物料也会显示在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中。请注意，必须在复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程中输入一个物料组，才能为新创建的物料获得默认值。 步骤 9. 生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击生成工程物料清单副本数据（多层）。将启动生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程。您必须输入来源物料和目标物料。如果单击生成，系统会收集工程物料的工程物料清单 (EBOM) 数据，并将其放置到缓冲区中以便复制。您可以根据需要使用工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程立即进行某些更改。该进程可以通过工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程启动。 步骤 10. 定案工程数据 (tiedm3240m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击定案工程数据。将启动定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。工程物料清单 (EBOM) 会复制到（新的）生产物料。 步骤 11. 存档工程数据 (tiedm1250m000) 您可以根据需要在存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程中存档工程物料数据。 注意 您可以通过在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后从特定菜单中单击重置修订状态，来重置修订状态。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 工程物料 将工程物料复制到物料 定案工程数据 工程物料清单 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 |