| 在 制造管理子系统 中使用序列化物料 |  |
| 车间操作员在生产期间可以通过人工或自动方式将序列号链接到生产订单中的最终产品或特定组件。在 制造管理子系统 中处理的序列号在生产订单流程中被嵌入。处理序列化物料时，序列化物料的状态会随之改变。例如：给物料分配了序列号时状态会更改为 已分配 。此外，序列化物料的状态还可表示对序列化物料进行的其它处理，如：拒收、向仓库发货或在仓库收货。 本主题对序列化物料的状态及状态的处理方式予以说明。 您可以在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程的 序列号 状态 字段中查看并维护序列化物料的状态。　下面列出可能出现的状态： 已创建 序列化最终产品的初始状态。生成序列号之后，状态将为 已创建 。此时刻取决于 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中 生成序列号的时间 字段的值： 打印文档时 、 下达时 或 完成时 。如果该值为 人工 ，则当用户在自己确定的生产流程中生成序列号时，状态会变为 已创建 。 已分配 产品已完成。某一序列号会链接到该序列化物料，并且该序列化物料已准备转移到 仓储管理子系统 。 拒收 生产订单上的序列化物料被拒收。该序列化物料不能转移至 服务管理子系统 中的维修状态，也无法用在其它生产订单中。 已发送至仓库 已报告完成序列化物料，并且已发送，但尚未在仓库中收到。仍须执行入库过程。 仓库中已收到 在仓库中已收到序列化物料。已执行入库过程。 从仓库收回 序列化物料已在仓库中，但必须退回到车间。 从仓库退回 序列化物料曾位于 仓储管理子系统 的仓库中，但现在已退回到 车间管理模块 。仍须执行出库过程。 已转移至维修状态 序列化物料已转移至 服务管理子系统 。 分配序列号 可以在 制造管理子系统 中人工或自动处理序列化物料，这由 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 制造状态处理 字段决定。 自动 如果 制造状态处理 字段设为 自动 ，则用户根据生产订单执行的操作会自动导致序列化最终产品的状态发生更改。例如，当报告完成或拒收了生产订单上的一些序列化物料时，制造状态页眉中这些物料的状态将分别自动改为 已分配 或 拒收 。要报告完成或拒收某个特定序列化物料，您必须插入该物料的序列号。 将 制造状态处理 字段设为 自动 的优点如下： 您可以直接在报告完成工序或报告完成生产订单的进程（ 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程或 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 进程）中处理 制造管理子系统 的序列化物料。此后不必额外启动 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程来处理序列化物料。 可以很容易地使用扫描设备。扫描的数字会直接输入到报告完成工序或报告完成生产订单的进程中。 将 制造状态处理 字段设为 自动 的缺点如下： 如果要报告完成有特定序列号的许多序列化物料，就必须在 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程或 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 进程中逐个报告完成这些物料。 示例 假设生产订单的订单数量为 5 个序列化最终产品，其中的一个已完成。通常，您会在 报告工序完成 (tisfc0130m000) 详细进程（最后一道工序）或 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 详细进程中报告完成物料。您必须在 序列号 字段中输入该物料的序列号。在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中该物料的序列号会从 已创建 更改为 已分配 。 有关处理状态为 自动 的序列化物料的详细信息，请参阅 车间中的序列化物料 - 自动状态处理 。 人工 如果 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的 制造状态处理 字段设为 人工 ，则必须先更新制造状态页眉中物料的状态（在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程），然后才能完成或拒收生产订单最后一道工序的物料。 将 制造状态处理 字段设为 人工 的优点如下： 可以在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中同时维护和处理多个特定 序列化物料。例如，您可以拒收一些特定序列化物料，也可以将一些特定序列化物料的状态设为 已分配 。 将 制造状态处理 字段设为 人工 的缺点如下： 始终需要两个进程来处理序列化物料：必须先在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中更改序列化物料的状态。之后还必须在 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程或 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 进程中报告完成或拒收这些物料。 示例 假设生产订单的数量为 3 个物料，您完成了其中的两个（序列号 10400003 和 10400004）。通常，您必须立即在 报告工序完成 (tisfc0130m000) 详细进程（最后一道工序）或 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 详细进程中报告完成这两个物料。但是，如果 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 制造状态处理 字段设为 人工 ，则必须先在 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中将物料 10400003 和 10400004 的序列状态从 已创建 改为 已分配 ，此后才能报告完成这两个物料。 有关处理状态为 人工 的序列化物料的详细信息，请参阅 车间中的序列化物料 - 人工状态处理 。 相关主题 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料 维护制造状态页眉和制造状态组件 |