| 6 ENXIO - No such device or address |  |
説明:
コマンドがアクセスしたデバイスが物理的に存在していないか、デバイスのアドレスが存在していません。
解決策:
以下の解決策が考えられます。 プログラムがまったく存在していないデバイスにアクセスしようとしている可能性があります。たとえば、テープストリーマーにアクセスしようとしているプログラムが、誤って間違ったストリーマーにアクセスしている場合を考えます。この場合、プログラムを訂正すれば、次は正しいストリーマーにアクセスできます。 アクセスしているデバイスが物理的には使用可能であるが、カーネルで存在していない場合、システム管理者に確認してください。システム管理者は、システムでアクティブなデバイスを確認できます。デバイスがアクティブでない場合は、そのデバイスをインストールします。必要であれば、ハードウェアのベンダに問い合せてください。 デバイスが物理的に接続されており、カーネルでもアクティブであることが認識されている場合は、デバイスのメジャー番号とマイナー番号を確認します。これらの番号が正しくない場合は、ハードウェアのベンダにお問い合せください。 デバイスファイルでデバイスの権限を確認します。権限は 666 (crw-rw-rw-) である必要があります。これはデバイスファイルで確認します。