| 軸データ (ttchm3130s000) |  |
| セッションの目的: グラフの座標系をメンテナンスします。 軸は座標系の一部です。座標系には、直角に位置付けされた 2 本以上の線があります。これらの線によってプレーンに 1 つ以上のポイントが定義されます。数学では、x 軸、y 軸、z 軸が使用されます。チャートマネージャには、次の 4 つ の軸があります。 分類軸 (x 軸) データ軸 (y 軸) シリーズ軸 (z 軸) データ軸 II (2 番目の y 軸) 軸のスケール分割は、指定した分割数と分割ステップにもとづいて設定できます。 チャートマネージャでは、軸ごとに定義されたドメイン定義が使用されます。ユーザは、軸の主分割に配置されるラベルや数字も指定できます。交差フィールドでは、データ軸と分類軸との交差が指定されます。 データ軸 II は、2 つの別のグラフを比較する必要がある場合のみ存在します。これらのグラフは、1 つの座標系内に異なるスケールで描画されます。 [属性] メニューのAxis (ttchm2130s000) セッションを使用して、軸の属性を設定します。 関連トピック To use a details session
フィールド | 説明
主分割 | シリーズ軸を分割する主分割の数。ゼロを入力した場合は、チャートマネージャによって、シリーズドメインと分割ステップにもとづいて主分割の数が計算されます。
対数 | このチェックボックスがオンの場合、データ軸のスケール分割を対数にしなければなりません。その場合、対数の基数を入力する必要があります。
分割ステップ | シリーズ軸上の 2 つの主分割間におけるシリーズ値の増加 ラベルをシリーズ軸上に作図している場合は、この値はセット内の一方のラベルから他方のラベルまでのステップサイズと一致します。通常、この値は 1 です。これは、セットの各ラベルが、先頭分割として入力されたラベルから順に使用されることを意味します。 ラベルをシリーズ軸上に作図していない場合は、この値はシリーズ軸上の一方の主分割から他方の主分割までのステップサイズ (値の差異) になります。
ベース | 対数の基数
分割ラベル | 分割ラベルのセット名。これらのラベルは、軸の主分割に配置されます。ラベルが指定されていない場合は、ツールによってドメインの値が適用されます。 このオプションは、ドメインで指定されていないデータを軸に表示させる場合のみ使用します。
主分割 | データ軸を分割できる主分割の数。ゼロを入力した場合は、チャートマネージャによって、データドメインと分割ステップにもとづいて主分割の数が計算されます。
分割ステップ | データ軸上の 2 つの主分割間におけるデータ値の増加 ラベルをデータ軸上に作図している場合は、この値はセット内の一方のラベルから他方のラベルまでのステップサイズに一致します。通常、この値は 1 です。これは、セットの各ラベルが、先頭分割として入力されたラベルから順に使用されることを意味します。 ラベルをデータ軸上に作図していない場合は、この値はデータ軸上の一方の主分割から他方の主分割までのステップサイズ (値の差異) になります。
分割ラベル | 分割ラベルのセット名。これらのラベルは、軸の主分割に配置されます。ラベルが指定されていない場合は、ツールによってドメインの値が適用されます。 ドメインで指定されていないデータを軸に表示させる場合に、このオプションを使用します。
交差 | データ軸と分類軸の交差とは、データ軸と分類軸が交差するデータ軸の値のことです。このフィールドを使用すると、データ軸上の任意のポイントに分類軸を配置できます。
主分割 | 分類軸を分割できる主分割の数。ゼロを入力した場合は、チャートマネージャによって、分類ドメインと分割ステップにもとづいて主分割の数が計算されます。
対数 | このチェックボックスがオンの場合、データ軸 II のスケール分割を対数にしなければなりません。その場合、対数の基数を入力する必要があります。
分割ステップ | 分類軸を分割できる主分割の数。ゼロを入力した場合は、チャートマネージャによって、分類ドメインと分割ステップにもとづいて主分割の数が計算されます。
ベース | 対数の基数
分割ラベル | 分割ラベルのセット名。これらのラベルは、軸の主分割に配置されます。ラベルが指定されていない場合は、ツールによってドメインの値が適用されます。 このオプションは、ドメインで指定されていないデータを軸に表示させる場合のみ使用します。
主分割 | データ軸 II を分割できる主分割の数。ゼロを入力した場合は、チャートマネージャによって、データドメイン II と分割ステップにもとづいて主分割の数が計算されます。
分割ステップ | データ軸 (II) 上の 2 つの主分割間におけるデータ (II) 値の増加 ラベルをデータ軸 (II) 上に作図している場合は、この値は、セット内の一方のラベルから他方のラベルまでのステップサイズと一致します。通常、この値は 1 です。これは、セットの各ラベルが、先頭分割として入力されたラベルから順に使用されることを意味します。 ラベルをデータ軸 (II) 上に作図していない場合は、この値は、データ軸 (II) 上の一方の主分割から他方の主分割までのステップサイズ (値の差異) になります。
分割ラベル | 分割ラベルのセット名。これらのラベルは、軸の主分割に配置されます。ラベルが指定されていない場合は、ツールによってドメインの値が適用されます。 このオプションは、ドメインで指定されていないデータを軸に表示させる場合のみ使用します。
交差 | データ軸 II と分類軸の交差とは、データ軸 II と分類軸が交差するデータ軸 II の値のことです。このフィールドを使用すると、データ軸 II 上の任意のポイントに分類軸を配置できます。