| デバイス管理手順 |  |
| 概要 デバイス管理には、デバイスを作成し、プリントアウトの用紙タイプやフォントを指定する手順が含まれます。 デバイス管理にはその他の手順も含まれます。以下のことができます。 デバイスを作成する 用紙タイプを定義する 用紙タイプに対してフォントを定義する デバイスをグループ化して論理プリンタにする 結果 ERP LN によって処理されるデータの表示や出力に、一連のデバイスを使用できます。 前提条件 物理プリンタがオペレーティングシステムにインストールされていることを確認します。オペレーティングシステム上にプリンタが存在しない場合は、オペレーティングシステムの該当するインストールマニュアルを参照してください。 ERP LN 環境のプリンタは、<Esc> や <Ctrl> などのプリンタコマンドを含む、プリンタ情報ファイルまたはプリンタデバイスドライバを備えていることが必要です。プリンタ情報ファイルには、フォント、反転、下線、太字のシーケンスも含まれています。 このセクションでは、デバイス管理手順の最も重要なステップについてのみ説明します。手順のステップで説明したセッションでデータを入力する方法の詳細は、デバイス管理セッションを参照してください。 デバイス管理手順の主なステップ ERP LN で処理データを出力するには、以下の手順を実行して、デバイスおよび関連データを作成する必要があります。 手順 1. 用紙タイプを作成するには 用紙タイプで、物理プリンタにセットする用紙の特徴を定義する必要があります。出力タイプごとに特定の用紙タイプを定義できます。たとえば、給与支払小切手を出力したい場合は、プリンタにセットする印刷済の小切手の特徴を定義しなくてはなりません。 ERP LN レポートは、出力ファイルやプリンタなど、様々なタイプのデバイスに出力できます。プリンタは常に特定の用紙タイプにリンクされます。各用紙タイプについて、プリントアウトに適した特定フォントを定義する必要があります。 ERP LN の [ツール] メニューで、[デバイス管理] → [用紙タイプ] を選択します。用紙タイプ (ttaad3110m000) セッションが表示されます。 ツールバーの新規作成ボタンをクリックします Paper Typeフィールドで、用紙タイプ (たとえば A2) を選択し、さらにOrientationフィールドで ｢縦｣ または ｢横｣ を入力または選択します。 保存ボタンをクリックし、セッションを終了します。 手順 2. 用紙タイプに対してフォントを作成するには 用紙タイプごとに、使用するフォントを定義する必要があります。フォントは、1 行の文字数や用紙 1 枚の行数を定義します。また、用紙の幅および長さも定義する必要があります。ERP LN はこれらのサイズを使用して、選択された用紙タイプにレポートが収まるかどうかを検査します。 ERP LN の [ツール] メニューで、[デバイス管理] → [用紙タイプ別フォント] を選択します。用紙タイプ別フォント (ttaad3111m000) セッションが表示されます。 ツールバーのグループを作成するボタンをクリックします Paper Typeフィールドで用紙タイプ (ttaad3110m000) セッションにズームし、[フォーマット] を選択します ツールバーの新規作成ボタンをクリックします。Fontフィールドでフォントタイプを入力または選択します。Paper Widthフィールドに、1 行の文字数を入力します。Paper Heightフィールドに、1 ページの行数を入力します。 保存ボタンをクリックし、セッションを終了します。 手順 3. デバイスを作成するには ERP LN がレポートを送る対象となるデバイスを作成する必要があります。これらのデバイスは、プリンタや論理プリンタなどの物理デバイスですが、ファイルの場合もあります。 ERP LN の [ツール] メニューで、[デバイス管理] → [デバイスデータ] を選択します。デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションが表示されます。 ツールバーの新規作成ボタンをクリックします。デバイスデータ (ttaad3100s000) セッションが表示されます。 デバイスデータを入力します。入力しなくてはならないプロパティは、Device Typeによって異なります。詳細はセッションのオンラインヘルプを参照してください 保存ボタンをクリックし、セッションを終了します。 手順 4. 論理プリンタを作成するには 近くにあるプリンタを論理プリンタにグループ化できます。ユーザが論理プリンタに出力要求を送ると、プリンタデーモンが論理プリンタ内の各プリンタの用紙タイプを検査し、要求された用紙タイプを含む論理プリンタ内の最初のプリンタに、自動的に出力を割り振ります。 論理プリンタに対するデバイス (Device Type = 論理プリンタ) を作成します。詳細はこの手順の前のステップ (デバイスを作成するには) を参照してください ERP LN の [ツール] メニューで、[デバイス管理] → [論理プリンタ] を選択します。論理プリンタ (ttaad3101m000) セッションが表示されます。 グループを作成するボタンをクリックし、論理プリンタデバイスを選択します ツールバーの新規作成ボタンをクリックします。 Physical Printerフィールドに、論理プリンタに含めたいプリンタを入力します。 保存ボタンをクリックし、セッションを終了します。 関連トピック デバイス管理 デバイス管理メンテナンス手順 |