| Windows プリンタ用の自動用紙選択 |  |
| 重要 このセクションは、タイプ ｢Windows プリンタ｣ のデバイスにのみあてはまります。 用紙タイプと用紙サイズ Enterprise Server により、各 Windows プリンタデバイスに複数の用紙タイプをリンクすることができます。各用紙タイプを Windows 用紙サイズコードにリンクできます。Windows 出力プロセスでは、このコードを使用して、プリンタ用の適切な設定が選択されます。 使用できる用紙サイズは、Microsoft が定義したもののみです。詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms776398.aspx を参照してください。 自動用紙タイプ選択 Select Device (ttstpsplopen ) セッションで Windows プリンタデバイスを選択すると、セッションは、選択されたプリンタデバイスのデフォルトの用紙タイプにレポートが合っているかどうか調べます。レポートが合わない場合、セッションは、十分な大きさの別の用紙を自動的に提案します。 注意 この機能は、別の （十分な大きさの) 用紙タイプが選択された Windows プリンタデバイスにリンクされている場合にのみ、働きます。 提案された用紙タイプを、選択した Windows プリンタデバイスに対して定義されている別の用紙タイプに変更することができます。 例 ｢WINPRINTER｣ デバイスは、A3 用紙タイプと A4 用紙タイプにリンクされています。用紙タイプは、以下の Windows 用紙サイズコードにリンクされています。
用紙タイプ | Windows 用紙サイズコード
A3 | A3 (297 x 420 mm)
A4 | A4 (210 x 297 mm)
レポートが A4 用紙タイプに収まらない場合、Select Device (ttstpsplopen ) セッションでは自動的に A3 を提案します。 自動用紙セッションを初期設定するには Windows プリンタ用に自動用紙選択を初期設定するには、次のことを行う必要があります。 Windows プリンタがサポートする用紙サイズを確認する それらの用紙サイズを用紙タイプにリンクする それらの用紙タイプを Windows プリンタにリンクする 詳細については、以下の手順ステップを参照してください。 手順 1. Windows プリンタがサポートする用紙サイズを確認する 用紙タイプは、ハードウェア (各種トレイ) またはソフトウェアのどちらかでサポートされます。 プリンタに適した、サポートされている用紙サイズは、プリンタのマニュアルで、または BWPrint プレビュー機能を使用して見つけることができます。 BWPrint プレビュー機能を使用して、サポートされている用紙サイズを見つけるには 出力セッションを開始します (たとえばPrint Companies (ttaad1400m000))。 選択範囲を入力して、出力をクリックします。Select Device (ttstpsplopen ) セッションが開始されます。 Windows プリンタを選択し、プレビューを選択します。Continueをクリックします。 プレビューウィンドウおよびショートカットメニューで右クリックし、用紙サイズ -> デバイス固有用紙サイズの変更をクリックします。ページ初期設定ダイアログボックスが表示されます。 サポートされている用紙サイズが、サイズリストに示されています。 下図の例を参照してください。 サポートされている用紙タイプのリスト 手順 2. 用紙サイズを用紙タイプにリンクする 使用したい、サポートされている各用紙サイズを用紙タイプにリンクします。 用紙サイズを用紙タイプにリンクするには: Paper Types (ttaad3110m000) セッションを開始します。 用紙サイズを既存の用紙タイプにリンクするか、または新しい用紙タイプを作成して、そのタイプに用紙サイズをリンクします。Paper Sizeフィールドで、Windows Paper Size (ttaad3512m000) セッションにズームできます。 用紙タイプと用紙サイズ 注意: 印刷方向も重要です。多くのプリンタに、出力を ｢回転｣ させるソフトウェアオプションがありますが、｢回転済｣ 用紙用の別のトレイが備わったプリンタもあります。 手順 3. 用紙タイプをプリンタにリンクする 次のようにして、必要な用紙タイプを Windows プリンタにリンクします。 Device Data (ttaad3500m000) セッションを開始し、Windows プリンタをダブルクリックします。Device Data (ttaad3100s000) 詳細セッションが開始されます。 Paper Typeフィールドにプリンタのデフォルトの用紙タイプを入力します。 その他の用紙タイプをプリンタにリンクします。特定メニューで、Papertype by Deviceをクリックします。Papertype by Device (ttaad3107m000) セッションが開始されます。必要な用紙タイプを入力します。 デフォルトの用紙タイプとその他の用紙タイプのあるプリンタ |