| # Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000) Utilice esta sesión para vincular herramientas directamente a una operación, o a una fase de operación de una microruta. Nota Puede definir herramientas en el módulo Planificación de necesidades de herramientas, un módulo que se utiliza para controlar, planificar y realizar seguimientos de herramientas. Para vincular herramientas a una operación Si la secuencia en la que se presentan las herramientas en los documentos de orden de fabricación no es importante, puede vincular herramientas directamente a una operación. Para vincular herramientas a una operación, seleccione un registro en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) y, en el menú adecuado haga clic en Herramientas. Como consecuencia, se inicia la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000), en la que puede vincular una o varias herramientas a una operación. Estas herramientas se presentan directamente debajo del número de operación en documentos de orden de fabricación. Para vincular herramientas a una fase de operación La información de herramientas vinculada a fases de operación puede indicar, por ejemplo, qué herramientas son necesarias para llevar a cabo una operación específica. Para añadir varias herramientas a una operación específica en un orden determinado, debe vincular una herramienta a una fase de operación. Una vez que haya definido las fases de operación para la operación en la sesión Fases de operación (tirou1105m000), puede vincular una o varias herramientas a cada fase de operación. Seleccione una fase de operación en la sesión Fases de operación (tirou1105m000) para la combinación correcta de artículo/ruta/operación y, en el menú adecuado, haga clic en Herramientas. Como consecuencia, se inicia la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000), en la que puede vincular una o varias herramientas a una fase de operación. Nota Puede vincular herramientas a una operación específica de una orden de fabricación o bien a una fase de operación. No obstante, no puede vincular herramientas tanto a una operación como a una fase de operación, ya que la planificación de herramientas sólo puede realizarse en un nivel. Valor predeterminado Si la sesión actual está iniciada para una operación que utiliza una relación de tarea a la que se vinculan herramientas en la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000), las herramientas de la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000) toman el valor predeterminado de la sesión actual. Cuando se añaden fases de operación, se vuelven a eliminar estos valores predeterminados. Puede enumerar y definir las herramientas necesarias para la operación de una orden de fabricación real en la sesión Necesidades estimadas de herramientas (titrp0111m000). En función de los datos de la sesión actual, la información de herramientas toma el valor predeterminado de la sesión Necesidades estimadas de herramientas (titrp0111m000) en el nivel de operación o de fase de operación. No obstante, en la sesión Necesidades estimadas de herramientas (titrp0111m000) puede vincular herramientas adicionales a una operación, o a una fase de operación de una orden de fabricación real, de las siguientes formas: Insertando un nuevo registro. Iniciando la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000), en la que puede definir información adicional sobre herramientas predeterminadas. Para iniciar la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000), seleccione un registro en la sesión Necesidades estimadas de herramientas (titrp0111m000) y, en el menú adecuado, haga clic en Operación/fase de operación - Herramientas. Nota Si añade herramientas adicionales a la orden de fabricación mediante la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000), las herramientas insertadas tomarán el valor predeterminado de futuras órdenes de fabricación que utilicen la operación o la fase de operación correspondientes. Temas relacionados Microruta Identificación de herramientas Planificación de necesidades de herramientas Artículo de fabricación Un artículo presente en cualquier módulo de Fabricación. Es un artículo de compra, de fabricación o genérico que se utiliza en una estructura genérica o de fabricación, o bien en una ruta genérica o de fabricación. Ruta La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Operación El número de secuencia de la operación. Este número se basa en las fechas de efectividad/vencimiento y se utiliza para diferenciar entre operaciones. Las fechas de efectividad y de vencimiento para las operaciones se utilizan en: Planificación Empresarial. Cálculo de precios de costo. Control de planta. Secuencia El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, ERP LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Kit de herramientas Un conjunto de herramientas específicas necesario para efectuar una sola tarea. Un kit de herramientas puede estar vinculado a una máquina, una tarea o una operación de ruta para especificar las rutas necesarias para efectuar la tarea u operación. Tipo de herramienta El tipo de herramienta es el primer nivel que se utiliza para identificar la herramienta en el sistema de codificación de herramientas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipos de herramientas: Martillo Destornillador Carretillas El martillo 1, el destornillador 2 y la carretilla 3 son ejemplos de tipos de herramienta en combinación con un número de serie de herramienta y representan herramientas únicas. Número de serie de herramienta Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, da como resultado la identificación exclusiva de una herramienta en ERP LN. Número de veces de uso El número de veces que puede utilizarse la herramienta para una determinada operación. Unidad de ruta La cantidad del artículo de fabricación en el que se basa la ruta. Una cantidad de rutas permite incluir tiempos de operación muy cortos en la ruta de un artículo. Ejemplo
Cantidad de rutas | 100
Tiempo de ciclo | 60 minutos
En un período de tiempo de 60 minutos, se fabrican 100 artículos. Por lo tanto, el tiempo de operación de un artículo es de 0,6 minutos. Unidad de ruta La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Fase de operación Una suboperación conectada a una operación de rutas. Una fase de operación puede contener información como por ejemplo, instrucciones, información de proceso e información de herramientas. Uso en planificación de necesidades de herramientas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la herramienta se utiliza con fines de planificación además de listarse en los documentos de orden de fabricación con fines de instrucción. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista la herramienta por operación en los documentos de orden de fabricación y no se utiliza con fines de planificación de herramientas. Tarea Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, serrar, taladrar o pintar. Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina. Máquina La máquina donde se ejecuta la operación. Centro de trabajo El centro de trabajo predeterminado donde se lleva a cabo la tarea. Explosionar kit de herramientas Explosiona el kit de herramientas. Si el kit de herramientas contiene herramientas y se explosiona, las herramientas vinculadas al kit de herramientas se insertan en la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000) y se borra el kit de herramientas. Si el kit de herramientas no contiene ninguna herramienta, el kit de herramientas no se borra de la sesión Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000). Máquina - Herramientas Inicia la sesión Máquina - Herramientas (tirou0110m000). |