| # Comprobación de stock (tiasc2240m000) Utilice esta sesión para comprobar el stock antes de que se inicie el proceso de fabricación. Esta sesión analiza qué piezas de montaje se necesitan para la ejecución de las órdenes de montaje, y comprueba si el stock planificado es suficiente. Se genera un listado para mostrar la insuficiencia de piezas de montaje. Además, puede generar listas de órdenes de montaje bloqueadas que necesiten estas piezas insuficientes. Nota Esta sesión es decisiva para la funcionalidad de comprobación de stock en otras sesiones. Sólo los datos que se generan en esta sesión se pueden procesar posteriormente en la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000) y mostrarse en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000), la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000) y la sesión Orden de montaje - Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2546m000). ERP LN siempre limita las comprobaciones a las piezas de montaje críticas y a las órdenes relacionadas con dichas piezas. Consulte la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) para ver los artículos críticos. Haga doble clic en un artículo y haga clic en la ficha Métodos para ver el campo Crítico para comprobación de stock. Para comprobar stock, debe especificar una o varias líneas de montaje y una fecha o un período. Además, puede limitar la comprobación a piezas de montaje concretas. La sesión analiza qué órdenes responden a estos criterios y realiza la comprobación de estas órdenes y piezas de montaje. Si se produce una insuficiencia, ERP LN generará una lista de piezas de montaje de las que haya poco suministro. Esta lista se muestra en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000). Además del listado de piezas insuficientes, puede generar listas de órdenes bloqueadas que necesiten dichas piezas. Estas listas se muestran en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000) para cada combinación de día y pieza de montaje. Estas listas contienen todas las órdenes bloqueadas para dicha combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje, incluso si la cantidad total de piezas necesarias para estas órdenes supera la cantidad de insuficiencia. Si genera listas de órdenes, ERP LN borra las listas de órdenes existentes de cada combinación de día y pieza de montaje que esté en el rango especificado. Por lo tanto, las listas nuevas sustituirán a las listas existentes. Si para una combinación concreta de pieza de montaje y fecha de necesidad no se genera una lista nueva, también se borrarán las listas existentes. Tenga en cuenta que las listas de órdenes que genere en esta sesión contienen sólo órdenes bloqueadas. Si desea incluir órdenes no bloqueadas, actualizar listas existentes, especificar criterios de selección o generar un mayor número de órdenes, debe utilizar la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000). Las órdenes bloqueadas son aquellas cuyo proceso se ha detenido. Si la orden ya se ha iniciado, sólo puede procesarse hasta la próxima estación de línea. Una orden puede bloquearse por varios motivos como, por ejemplo, por motivos de insuficiencia. En la sesión Orden de montaje - Motivos de bloqueo (tiasc2103m000), puede bloquear o desbloquear órdenes o ver sus motivos de bloqueo. La Ayuda de esta sesión le proporciona más información sobre el bloqueo. Nota El stock sólo se puede comprobar si, en Planificación Empresarial, el método de planificación del artículo es Planificado. Consulte el campo Método de planificación de la ficha Configuración en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Las órdenes que se comprueban dependen, entre otras cosas, de las fechas que seleccione. No obstante, el tiempo de montaje de una orden puede estar parcialmente fuera del rango de fechas especificadas. En ese caso, sólo se comprueban las piezas de montaje que son necesarias en las fechas seleccionadas. Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje Fecha de necesidad Especifique la fecha o el período para los que debe realizarse la comprobación. Línea de montaje Especifique la línea o las líneas de montaje para las que debe realizarse la comprobación. (Re)generar listas de órdenes (sólo órdenes bloqueadas) Seleccione esta casilla de verificación para generar listas de órdenes bloqueadas que necesiten piezas insuficientes. Para cada combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje en el rango especificado, se crea una lista con todas las órdenes bloqueadas que haya disponibles, a menos que para dicha combinación no se produzca una insuficiencia o no se encuentre ninguna orden. Estas listas contienen sólo órdenes bloqueadas y sustituyen o borran las listas existentes que corresponden a la misma combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje. Comprobar stock Haga clic para comprobar si el stock es suficiente para los componentes para los que haya seleccionado la casilla de verificación Crítico para comprobación de stock en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Mensajes Haga clic para consultar los mensajes de error. |