| # Designadores de referencia por estructura de ingeniería (tiedm2110m000) Utilice esta sesión para vincular designadores de referencia a una línea de estructura de ingeniería. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar una línea de estructura de ingeniería en la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) y hacer clic en Designadores de referencia por estructura de ingeniería en la barra de herramientas o en el menú adecuado. Debe hacer clic en Nuevo en esta sesión para seleccionar designadores de referencia. Puede hacer zoom en el campo Designador de referencia a la sesión Designadores de referencia por artículo de ingeniería (tiedm0120m000) para seleccionar designadores de referencia. Si no ha definido designadores de referencia por artículo de ingeniería, puede hacer zoom desde la sesión Designadores de referencia por artículo de ingeniería (tiedm0120m000) a la sesión Designadores de referencia (tcmcs0190m000) para seleccionar designadores de referencia. Un designador de referencia puede aplicarse a uno o varios artículos de la línea de estructura de ingeniería. Debe utilizar el campo Cantidad de esta sesión para indicar el número de artículos de la línea de estructura de ingeniería a los que se aplica el designador de referencia. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería MBC y designadores de referencia Artículo de ing. Un artículo en el proceso de desarrollo. Puede definir múltiples revisiones de un artículo de ingeniería. Normalmente, las revisiones más recientes todavía están en una fase de diseño o de prueba; puede que otra revisión se haya llevado a fabricación y que las revisiones más antiguas sean obsoletas. Un artículo normal sólo puede convertirse en sujeto a revisiones cuando se copia del módulo Gestión de datos de ingeniería. Revisión Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería. Ejemplo Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01
Revisión | Descripción | Estatus
--- | --- | ---
A1 | Borrador de bicicleta | No lanzado
A2 | Plano de bicicleta | No lanzado
A3 | Art-I padre de bicicleta MB01 | Lanzado
A4 | Bicicleta obsoleta | Cancelada
Posición El número de la línea de estructura de ingeniería. Cantidad neta El número de artículos en la línea de estructura de ingeniería necesario para fabricar el artículo terminado. Designador de referencia Indica la ubicación para insertar un componente en un artículo, por ejemplo, el lugar donde se puede montar un componente electrónico en una placa de circuito impreso. Los designadores de referencia se suelen utilizar en componentes electrónicos, y se pueden originar desde una estación de diseño asistido por ordenador (CAD). Temas relacionados Resumen de designadores de referencia Designador de referencia La descripción del designador de referencia. Por ejemplo, puede ser un código que expresa la ubicación en la que debe montarse un artículo de componente. Cantidad El número de artículos en la línea de estructura de ingeniería a los que se aplica el designador de referencia. Un designador de referencia puede aplicarse a uno o varios artículos de la línea de estructura de ingeniería. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería |