| # Ejecución de RRP, resumen Si simula órdenes con la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000), ERP LN lleva a cabo las fases siguientes para el escenario y nivel de planificación especificados. Determinar el conjunto de artículos para simular. Determinar la secuencia de planificación de los artículos. Simular los artículos uno a uno 1. Determinar el conjunto de artículos para simular. Puede especificar un rango de artículos en la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000). Si usa la sesión Generar planificación de órdenes (artículo) (cprrp1220m000), puede especificar un solo artículo. Puede reducir la selección de artículos seleccionando la casilla de verificación Ejecutar una planificación de cambio neto. Si desea obtener más información, consulte Simulaciones de cambio neto. Puede ampliar la selección de artículo seleccionando una o ambas de las siguientes casillas de verificación: Usar selección ascendente de artículos Usar selección descendente de artículos Para obtener más información acerca de estas casillas de verificación, consulte Ejecución de RRP, selección de artículo. 2. Determinar la secuencia de planificación de los artículos. ERP LN clasifica los artículos por número de fase de orden. Esta secuencia asegura que los productos terminados se planifican antes que los componentes. Para obtener más información, consulte Secuencia de planificación y números de fase. ERP LN divide cada uno de los grupos de artículos que tienen el mismo número de fase en dos subgrupos: El primer subgrupo incluye todos los artículos que se utilizan como material que hay que agotar o material alternativo. El segundo subgrupo incluye los artículos restantes. En primer lugar, se deben planificar los artículos definidos como materiales alternativos para determinar la ATP (disponible comprometible) de estos artículos. Si, posteriormente, la ejecución de RRP decide utilizar un material que hay que agotar en lugar de un material estándar, o si la ejecución de RRP utiliza un material alternativo para cubrir una insuficiencia del material estándar, los resultados de la primera planificación para los materiales alternativos ya no serán correctos. En ese caso, ERP LN volverá a planificar los materiales alternativos automáticamente. 3. Simular los artículos uno a uno ERP LN planifica cada artículo en el orden del número de fase. Consulte Ejecución de RRP, cálculo básico para un artículo Temas relacionados Planificación de órdenes, resumen Ejecución de RRP, selección de artículo Ejecución de RRP, cálculo básico para un artículo Secuencia de planificación y números de fase Simulaciones de cambio neto Materiales que hay que agotar y materiales alternativos en Planificación Empresarial |