| # Cálculo basado en tablas de tiempos normalizados Las cifras de la tabla de valores normalizados se obtienen por interpolación. Ejemplo Los tiempos normalizados están disponibles para la perforación de agujeros. Estos tiempos varían con el grosor de la hoja y el diámetro del agujero (consulte la siguiente tabla)
| Diámetro del agujero en mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Diámetro de hoja en mm |  |  |  |  |  |
1 |  | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500
10 |  | 0.800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000
25 |  | 1.200 | 2.300 | 3.400 | 4.500 | 5.600
Para especificar el tiempo de ejecución o la tasa de producción de una operación, haga zoom a la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000) para calcular el valor correspondiente. En este ejemplo, especifique la tabla de valores normalizados, el grosor de la hoja y el diámetro del agujero. Los últimos dos valores son, por ejemplo, 12 mm y 3,6 mm. A continuación, ERP LN calcula el tiempo normalizado correspondiente mediante interpolación.
| Diámetro del agujero en mm | 3 | 3,6 | 4 |
Espesor de hoja en mm |  | 10 | 2.400 | ... | 3.200
12 |  | ... | ... | ... |