| # Parámetros de ruta (tirou0100m000) Utilice esta sesión para: Ver la configuración de parámetros históricos en la sesión de resumen. Modificar la configuración actual de parámetros en la sesión de detalles. La sesión de resumen Parámetros de ruta (tirou0100m000) contiene: Una lista histórica de conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad El conjunto de parámetros actual, en la parte superior de la lista (sin fecha de efectividad) Para ver configuraciones históricas, haga doble clic en los conjuntos de parámetros históricos. Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista. Se inicia la sesión de detalles Parámetros de ruta (tirou0100m000). Si efectúa los cambios necesarios en la sesión de detalles y guarda el nuevo conjunto de parámetros, ERP LN lleva a cabo las acciones siguientes: Añade el nuevo conjunto a la lista histórica Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista) Fecha de efectividad La fecha y hora en que se han cambiado los parámetros. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. El conjunto actual no tiene fecha de efectividad. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. El valor predeterminado es la descripción del conjunto de parámetros anterior, de modo que, para evitar confusiones, siempre debe borrarla y añadir un texto nuevo. Detalles de ruta Rutas predeterminadas ERP LN selecciona la ruta predeterminada en este campo si: La ruta es independiente de la cantidad de la orden. No se ha definido ninguna ruta para la cantidad necesaria. Temas relacionados Rutas dependientes de cantidad de orden Unidad de tiempo de tasa producción La unidad de tiempo en la que se expresa la tasa de producción. Temas relacionados Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa. Usar tasas de producción ERP LN utiliza el tiempo del ciclo o la tasa de producción de un artículo para calcular el tiempo de la operación. Dependiendo del valor de este parámetro, ERP LN selecciona el valor del campo Tiempo de ciclo [min] o del campo Tasa de producción (por ejemplo, en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000)). Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el valor del campo Tasa de producción en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) para calcular el tiempo de operación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se utiliza el valor del campo Tiempo de ciclo [min] en Operaciones de rutas (tirou1102m000) para calcular el tiempo de la operación. El campo Tasa de producción de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) está inhabilitado. Cantidad de merma y rendimiento en operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir la cantidad de merma y el rendimiento en el nivel de operación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, significa que no se han definido mermas ni rendimientos en el nivel de operación. Es decir, para cada operación: merma = 0 rendimiento = 100 Temas relacionados Cantidad de merma y rendimiento Definición de merma y rendimiento Permitir operaciones paralelas en rutas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir rutas de actividades. Una ruta de actividades tiene operaciones paralelas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los campos Próxima operación de las sesiones Operaciones de rutas (tirou1102m000) y Rutas genéricas (tipcf3120m000) están ocultos. Temas relacionados Rutas de actividades Método de lote de transferencia Por motivos de rendimiento, puede ser necesario empezar a trabajar en una operación de ruta antes de finalizar la operación precedente. La hora a la que puede empezar a trabajar en la operación viene determinada por la cantidad de artículos que ya se han terminado en la operación anterior. Esta cantidad puede expresarse en términos de cantidad de artículos (cantidad de lote de transferencia) o como porcentaje de artículos (porcentaje de lote de transferencia). El método de lote de transferencia seleccionado, Cantidad o bien Porcentaje, determina si deberá manejar una cantidad de lote de transferencia o un porcentaje de lote de transferencia. Puede definir o consultar cantidades/porcentajes de lote de transferencia en las siguientes sesiones: Operaciones de rutas (tirou1102m000) Relaciones de tarea (tirou0104m000) Artículo configurable - Estructura (tipcf3100m100), en la sesión de detalles de la ruta genérica. Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000), detalles Planificación de fabricación (tisfc0110m000), detalles Valores permitidos Método de lote de transferencia Repetitivo Porcentaje de tiempo de preparación para cálculo de tarifas Este campo se utiliza en el cálculo de la tarifa de los artículos RPT. Este campo proporciona el porcentaje del tiempo de preparación de una operación, que debe sustraerse de la capacidad diaria básica para calcular el número de horas disponibles para fabricación. Temas relacionados Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa. Detalles de calendario Tipo de calendario usado El tipo de calendario que se utiliza en Fabricación. Temas relacionados Calendarios en Fabricación Tipo de disponibilidad predeterminado El tipo de disponibilidad del calendario. Puede vincularse un calendario a varios tipos de disponibilidad. Una combinación específica de un código de calendario y un tipo de disponibilidad determina las líneas de calendario. El tipo de disponibilidad de este campo se utiliza para seleccionar el código de calendario del tipo de calendario definido en el campo Tipo de calendario usado. Temas relacionados Calendarios en Fabricación Detalles de kanban Formato de etiqueta Si utiliza etiquetas kanban para accionar suministros en planta, el formato de etiqueta especificado en este campo determina el formato de las etiquetas. Puede definir el uso de etiquetas kanban en la sesión Listar etiquetas kanban (tirou2402m000). Temas relacionados Etiquetas en Fabricación Texto de fase de operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto disponible. |