| # Proceso de horas de posconsumo ERP LN posconsume las horas de mano de obra y las horas de máquina de las operaciones cuyas cantidades están registradas como terminadas. Si desea más información sobre el cálculo de las horas contabilizadas mediante posconsumo, consulte Cálculo de horas contabilizadas por posconsumo. Puede ver el resultado de las horas de posconsumo en la sesión Costos de horas estimados comparados con reales (ticst0502m000). ERP LN añade las horas posconsumidas a las horas reales. ERP LN contabiliza las horas de mano de obra para el empleado que haya designado como empleado de posconsumo en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000). ERP LN utiliza el tipo de tipo de actividad horaria que haya especificado en las sesiones Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) o Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Después de crear las transacciones de tiempos, ERP LN las procesa inmediatamente mediante la sesión Procesar tiempos y gastos (bptmm1203m000). ERP LN también imprime el resultado de las horas de posconsumo en un listado. Control de montaje (ASC) En el módulo Control de montaje, las horas siempre se posconsumen. El posconsumo tiene lugar si una orden de estación de línea se registra como terminada. Se deben cumplir estas condiciones: El artículo fabricado es un artículo FAS. El centro de trabajo asociado es una estación de línea. Es posible ver las horas en Control de Personal. Temas relacionados Procedimiento de posconsumo Cálculo de horas contabilizadas por posconsumo Procedimiento de administración de tiempos Posconsumir |