| # Listar carga de línea (tiasl3400m000) Utilice esta sesión para imprimir un listado que muestre la diferencia entre las órdenes planificadas y la capacidad máxima de un rango de líneas de montaje y las fechas de salida de línea de montaje. Si lo desea puede mostrar la carga de las combinaciones de opciones sobre las que se crean las reglas. Temas relacionados Carga de estación de línea de montaje Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Listar carga por combinación crítica de opciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado muestra la carga de las combinaciones de opciones sobre las que se crean las reglas. El número máximo de combinaciones de opciones se deriva de las reglas. Temas relacionados Carga de estación de línea de montaje Listar sólo combinaciones de opciones sobrecargadas Esta casilla de verificación se utiliza para determinar si se deben listar sólo las combinaciones de opciones sobrecargadas o todas las combinaciones de opciones de la utilización de la línea. Las combinaciones de opciones sobrecargadas son las que superan el número máximo que se permite. Listar Lista los datos seleccionados. |