| # Resumen de la preconfiguración de unidades La preconfiguración de unidades es un método para controlar la validez de las variaciones de un artículo terminado. Puede usar la preconfiguración de unidades para fines de trazabilidad o para modelar excepciones a partir de un artículo terminado estándar, de modo que pueda realizar variaciones sin tener que definir códigos de artículo diferentes. Como resultado, no es necesario mantener estructuras separadas para cada combinación de variaciones. Los artículos terminados pueden ser, por ejemplo, aviones o automóviles de turismo. Las desviaciones se componen de variaciones relativamente pequeñas del artículo terminado. Son ejemplos de ello la instalación de asientos rojos en lugar de azules o un tipo especial de radar o aire acondicionado en relación con el tipo de avión estándar. Puede usar la preconfiguración de unidades para aplicar cambios si: Se efectúan pocos cambios. Los cambios corresponden a subconjuntos relativamente pequeños del artículo terminado. Los cambios son el resultado de solicitudes del cliente, de ingeniería o fabricación. Conceptos básicos sobre la preconfiguración de unidades En la preconfiguración de unidades puede diferenciarse una serie de conceptos: Unidad preconfigurada Necesidad Excepción Unidad preconfigurada Una unidad preconfigurada es un código vinculado a un artículo terminado para su identificación que puede representar la desviación respecto al artículo terminado estándar. Puede vincular una unidad preconfigurada a artículos de fabricación y artículos de compra. Para obtener más información, consulte Unidades preconfiguradas. Necesidad En la preconfiguración de unidades, un requisito es un motivo empresarial que se define para describir las modificaciones y las variaciones para un artículo (las excepciones). El requisito se expresa mediante excepciones como sigue. Por ejemplo, los requisitos pueden indicar normativas: EE.UU.: normativa de los Estados Unidos EUR: normativa europea ASIA: normativas de Asia Además, los requisitos pueden estar relacionados con el modelo de un artículo, por ejemplo: BÁSICO: modelo con características limitadas NORMAL: modelo con características normales AVANZADO: modelo con características avanzadas Excepción Una excepción en la preconfiguración de unidades es la definición de una desviación que se aplica a un artículo con unidades preconfiguradas. Una excepción indica, por ejemplo, si una línea de estructura o una operación de ruta específica se utiliza para una unidad preconfigurada. A veces, las excepciones se crean como resultado de las necesidades del cliente o de las mejoras tecnológicas. Para obtener más información, consulte Excepciones en preconfiguración de unidades. Cómo se utiliza la preconfiguración de unidades Puede utilizar la preconfiguración de unidades de las tres formas siguientes: Para configurar unidades preconfiguradas Como configurador simple en Ventas. Para fines de trazabilidad. Configurar unidades preconfiguradas Puede utilizar unidades preconfiguradas para definir excepciones para una serie de un artículo o un subconjunto de la serie. Puede utilizar este enfoque en la fabricación de productos complejos en pocas cantidades, como por ejemplo en los sectores aerospacial y de defensa. Las series se definen para un artículo terminado específico, como por ejemplo un avión. A continuación se definen excepciones; por ejemplo, para los números 50 a 100 de la serie de un artículo. Este método representa el modo en que se utilizaba la preconfiguración de unidades en las versiones anteriores. Para conocer un ejemplo de este enfoque, consulte Para configurar unidades preconfiguradas. Configurador simple Utilice unidades preconfiguradas para configurar artículos en líneas de orden de venta específicas. Puede utilizar este enfoque en sectores de gran volumen, como los sectores electrónicos. La preconfiguración de unidades se utiliza como "configurador simple". Para ver un ejemplo de este enfoque, consulte Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas. Trazabilidad Excepto para la modelización de desviaciones, puede usar la preconfiguración de unidades para fines de trazabilidad. Si se especifica una unidad preconfigurada para el artículo de una línea de oferta de venta, una línea de orden de venta o una línea de contrato de venta, Planificación Empresarial proporciona Fabricación, Adquisición y Almacenaje con esa unidad preconfigurada. De este modo, puede efectuar el seguimiento del artículo con unidades preconfiguradas específicos a lo largo de todo el proceso de fabricación. El proceso de trazabilidad es multinivel. La unidad preconfigurada vinculada al artículo en la línea de orden de venta también se vincula a todos los componentes (de fabricación y de compra) de la estructura de producto del artículo. Por tanto, puede efectuarse el seguimiento del material comprado mediante órdenes de compra y usado en órdenes de fabricación en todos los niveles de la estructura hasta la línea de orden de venta, la línea de oferta de venta o la línea de contrato de venta. Temas relacionados Configurar la preconfiguración de unidades Unidades preconfiguradas Excepciones en preconfiguración de unidades Para configurar unidades preconfiguradas Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Ejemplo de preconfiguración de unidades Preconfiguración de unidades y finalización de órdenes de fabricación Intercambiabilidad de las unidades preconfiguradas Configuraciones idénticas de las unidades preconfiguradas Definir restricciones específicas del usuario en la preconfiguración de unidades Procedimiento de orden de reproceso para unidades preconfiguradas Preconfiguración de unidades en PCS Preconfiguración de unidades en EDM Preconfiguración de unidades en Planificación Empresarial Resumen de artículos seriados |