| # Posconsumo de montaje Cuando una orden de estación de línea se ha registrado como terminada en las sesiones Estación de línea - Órdenes de montaje (tiasl6510m000) o Notificar final. orden estación línea mediante código barras (tiasc2211m000), las necesidades de material y las horas presupuestadas para esa orden se podrán posconsumir. Puede posconsumir los materiales y las horas con la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000). Los temas de posconsumo tratados aquí son: Stock en planta. Modo de posconsumo. Cantidad de piezas posconsumidas. Número de horas posconsumidas. Stock en planta Los artículos de stock en planta, como las tuercas y los tornillos, no se posconsumen en el control de montaje. Si desea definir un artículo como stock en planta, seleccione la casilla de verificación Stock en planta de la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Modo de posconsumo El posconsumo se lleva a cabo para cada orden de estación de línea agrupada (CLSO) (consulte la sesión Órdenes agrupadas de estación de línea (tiasc7530m000)). El número de CLSO fabricadas cada día depende del modo que seleccione con el parámetro Proceso de transacciones, que se define en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Para el proceso Basado en orden, cada orden de montaje individual proporciona una CLSO para cada estación de línea, con lo que se crean muchas CLSO cada día. Para el proceso Basado en estación de línea, sólo hay una CLSO por día para cada estación de línea. Todas las horas y los materiales para todos los períodos, todas las variantes de estación de línea y todas las órdenes de estación de línea se agrupan en una CLSO para cada estación de línea. Este modo es para entornos de fabricación de gran volumen. Piezas de montaje Las piezas que necesita la variante de estación de línea se pueden posconsumir después de que la orden de estación de línea se registre como terminada, en la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000). Las cantidades necesarias se calculan según lo descrito para la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000). ERP LN activa una línea de orden de almacenaje que asegura que las piezas se entreguen al almacén en planta correcto. Los artículos de stock en planta, como las tuercas y los tornillos, no se posconsumen en el control de montaje. Si desea definir un artículo como stock en planta, seleccione la casilla de verificación Stock en planta de la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Horas de mano de obra y horas de máquina Las horas de mano de obra (también conocidas como horas de personal) y las horas de máquina se posconsumen en Control de Personal. El número de horas posconsumidas es la suma de CT x MO ( Tiempo de ciclo x Carga de mano de obra) para cada variante de estación de línea, sumada para la línea de montaje si el proceso está Basado en estación de línea o para la estación de línea si el proceso está Basado en orden. Si está Basado en estación de línea, el tiempo de ciclo proviene de la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Si está Basado en orden, el tiempo de ciclo proviene de la sesión de detalles Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000). Defina la ocupación en la sesión Línea de montaje - Asignaciones y estaciones de línea (tiasc5520m000) si está Basado en estación de línea y en la sesión Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000) si está Basado en orden. Si hay horas, las transacciones de horas con el estatus Cerrado se contabilizan en Control de Personal y se procesan automáticamente. Las horas se contabilizan en relación con el empleado vinculado a la estación de línea. Puede ver las horas con la sesión Tiempos de montaje (bptmm1160m000). También puede especificar horas adicionales con esta sesión. Nota En la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000), el campo Proceso de transacciones determina la forma de reservar las horas: Basado en orden Las horas se reservan para una orden de montaje individual. Basado en orden se utiliza en entornos de bajo volumen. Basado en estación de línea Las horas de las órdenes de estación de línea se añaden juntas, para cada estación de línea, con el fin de formar una orden de estación de línea agrupada (CLSO) para cada día. Basado en estación de línea se utiliza en entornos de gran volumen. Gestión de Almacenes utiliza los valores visibles en la sesión Órdenes agrupadas de estación de línea (tiasc7530m000). Cuando se efectúa posconsumo del material, el stock de la pieza de montaje se posconsume desde Almacenaje y se reducen los movimientos planificados de stock en la sesión Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cálculo de costos de orden de montaje Carga de estación de línea de montaje Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Posconsumir |