| # Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000) Utilice esta sesión para generar los datos de entrada/salida para un rango de centros de trabajo. Los datos que genera ERP LN están determinados por los siguientes campos en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000): Método de actualización de control de E/S: determina si el período de destino es un número de semanas o un número de días. Número de períodos para generar datos de E/S: determina cuántos días o semanas contiene el período de destino. Incluir finalizaciones parciales (predeterminado): determina si ERP LN tiene o no en cuenta las operaciones de ruta que sólo están parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Nota Para que se tenga en cuenta un centro de trabajo para el control de entrada/salida, debe seleccionar la casilla de verificación Crítico en planif. en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000). Sesiones relacionadas Puede borrar datos que ya no necesite con la sesión Borrar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3212m000). Puede generar datos de entrada/salida para las máquinas con la sesión Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000). Temas relacionados Control de entrada/salida Centro de trabajo El primero de un rango de centros de trabajo para el que desea calcular los valores de entrada/salida. Centro trab El último de un rango de centros de trabajo para el que desea calcular los valores de entrada/salida. Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también considera las operaciones de ruta que se registran como parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN sólo considera las operaciones de ruta que se registran como totalmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Puede establecer el valor predeterminado para la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). |