| # Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) El Punto de pedido decalado en el tiempo es un sistema pull (controlado por demanda) que regula el suministro decalado en el tiempo de artículos a almacenes en planta. Decalado en el tiempo significa que las órdenes de almacenaje se generan como consecuencia de haber ejecutado manualmente una sesión que comprueba si el stock del artículo será inferior al punto de pedido en el horizonte para órdenes especificado. La cantidad de artículos que se suministra al almacén en planta depende de lo siguiente: El stock disponible en el almacén en planta. El stock que se ha planificado entregar al almacén en planta en el horizonte para órdenes especificado. El punto de pedido especificado para el artículo y el almacén en planta. El stock disponible más el stock planificado: si éstos se encuentran por debajo del punto de pedido, se reaprovisionará el stock del almacén en planta. En el caso del sistema de Punto de pedido decalado en el tiempo, a diferencia del sistema KANBAN, se realiza la administración de stock para los artículos usados en el almacén en planta. El sistema de suministro Punto de pedido decalado en el tiempo se puede aplicar si: Se conoce el consumo de piezas por orden de montaje y estación de línea (se realiza la administración de stock en el almacén en planta). Las órdenes de montaje reservan piezas en el almacén en planta. Las piezas se posconsumen en el almacén en planta. Hay un volumen bajo de piezas. El almacén en planta no dispone de espacio para almacenar piezas grandes. Hay artículos de baja rotación o demanda irregular. Temas relacionados Generar órdenes (TPOP) Generar sugerencia de orden (SIC) |