| # Muestras de orden de inspección (qmptc2110m000) Utilice esta sesión para mantener muestras. Una vez creada una orden de inspección de almacenamiento, pero antes de que se haya realizado la inspección, deberá tomar una muestra representativa de todo el stock de un artículo. Puede tomar más de una muestra, pero la cantidad total de las muestras no puede exceder el tamaño de muestra especificado para dicha orden de inspección en la sesión Grupos de pruebas (qmptc0136m000). Para terminar una orden de inspección, el total de la cantidad de muestra debe ser igual al tamaño de muestra. Tras haber configurado las muestras, utilice las sesiones siguientes para finalizar la orden de inspección: Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) o Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000) Temas relacionados Inspecciones de almacén Orden de inspección Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos. Tamaño máximo El tamaño máximo de la cantidad de muestra depende del tipo de prueba. 100% o Muestreo simple: Tamaño máximo = " Tamaño de muestra " Muestreo continuo: Tamaño máximo = ( Cantidad de orden/ Frecuencia) x Tamaño de muestra La muestra del muestreo continuo es igual al tamaño de muestra. Cantidad total La cantidad total de todas las muestras. Al final, la cantidad debe ser igual al tamaño de muestra. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Secuencia El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras. Muestra Una pequeña cantidad que se extrae de la cantidad total (orden) y que representa la calidad de la cantidad de la orden. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ubicación Un lugar diferenciado en un almacén donde se almacena la mercancía. Un almacén se puede dividir en ubicaciones para gestionar el espacio disponible y para localizar las mercancías almacenadas. Se pueden aplicar condiciones de almacenamiento y bloqueos a ubicaciones independientes. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Fecha Una fecha que se asigna a los artículos cuando se almacenan. Puede usar fechas de stock para recuperar artículos en un orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) o LIFO (último en entrar, primero en salir), sin necesidad de efectuar un control de lotes exhaustivo. El significado de la fecha de stock está asociado a la prioridad de salida de LIFO, FIFO o de la fecha de caducidad del producto del artículo. Con la prioridad de salida LIFO o FIFO, el valor predeterminado de la fecha de stock es la fecha del sistema; sin embargo, se puede sobrescribir para que la fecha de stock no sea la misma que la fecha de almacenamiento. Si el artículo tiene una caducidad determinada, la fecha de stock es la fecha de caducidad del producto definida para el artículo. Cantidad de prueba La parte de una cantidad de muestra que se prueba cada vez. Explicación: una muestra de 5 kg se probará en fases de 1 kg cada una. Nota Para cada cantidad de prueba, el resultado de la prueba puede especificarse en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) o en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000). Cantidad de muestra Si extrae una muestra de una cantidad de orden específica, generalmente no deseará probar todas las piezas a la vez. Una cantidad de muestra es la cantidad real que se extrae del tamaño de muestra total y que se prueba a la vez. Fecha de la muestra La fecha en la que se toman las muestras. Datos de prueba Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de prueba están disponibles. |