| # Calcular los tiempos de fabricación de las operaciones Para decalar plazos de entrega y calcular fechas de inicio, fechas de finalización y fechas de entrega, ERP LN debe conocer, entre otras cosas, el tiempo de fabricación de las operaciones. En este tema se describe el método que ERP LN aplica para calcular el tiempo de fabricación de una operación. El método que ERP LN utiliza para calcular el tiempo de fabricación depende, en primer lugar, de si la operación tiene una duración fija. Puede utilizar la casilla de verificación Duración fija de la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000) para crear la configuración apropiada. Tiempo de fabricación de una operación Si no selecciona la casilla de verificación Duración fija en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000), ERP LN aplica la fórmula siguiente para calcular el tiempo de fabricación de una operación: La cantidad de orden (tamaño de lote) de este cálculo es la cantidad planificada de entrada. Operación con duración fija Si selecciona la casilla de verificación Duración fija en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000), ERP LN aplica la fórmula siguiente para calcular el tiempo de fabricación de una operación: Puede definir el valor predeterminado para duración fija en las sesiones siguientes: Relaciones de tarea (tirou0104m000), que establece de forma predeterminada el valor de duración fija a: Rutas genéricas (tipcf3120m000) (para las operaciones de una ruta genérica) Operaciones de rutas (tirou1102m000) ERP LN utiliza los datos de estas sesiones para generar operaciones para planificación de fabricación. Nota No puede seleccionar la casilla de verificación Duración fija para una operación si ha seleccionado la casilla de verificación Lote de transferencia inferior a lote de fabricación en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000) de la operación precedente porque, en la práctica, es imposible. Por ejemplo, si cuece panecillos en un horno, los panecillos deben permanecer en el horno durante todo el tiempo de duración fija. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Plazos de entrega en Fabricación Calcular el tiempo de fabricación restante |