| # Relación de tarea - Variables de proceso (tirou0116m000) Utilice esta sesión para vincular variables de proceso a una relación de tarea. Las variables de proceso de relación de tarea se aplican a una combinación específica de tarea, máquina y/o centro de trabajo. Nota Puede definir relaciones de tarea en la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000). Valor predeterminado Las variables de proceso definidas en esta sesión se utilizan como valores predeterminados en la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000). Las variables de proceso toman el valor predeterminado de la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000) si la operación utiliza una relación de tarea a la que se vinculan variables de proceso en la sesión actual. Incluso si las variables de proceso se vinculan de forma predeterminada a una operación en la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000), todavía puede vincular las variables de proceso manualmente a una fase de operación en la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000). Temas relacionados Microruta Tarea Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, serrar, taladrar o pintar. Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina. Centro de trabajo Una zona de fabricación específica que contiene una o más personas o máquinas con capacidades idénticas, que se pueden considerar como una unidad para fines de planificación de necesidades de capacidad y programación detallada. Máquina En ERP LN, un objeto mecánico en el que pueden llevarse a cabo operaciones para fabricar artículos. Las máquinas están vinculadas a las tarifas de operación. La tarifa de operación y la tarifa salarial componen la base del cálculo de costos reales de las órdenes de fabricación. Variable de proceso Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura. Obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la variable de proceso toma el valor predeterminado de una operación en la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000), la variable de proceso no podrá eliminarse de la microruta de la operación. La variable de proceso debe permanecer vinculada a, como mínimo, una fase de operación o directamente a la operación. Nota Con esta casilla de verificación, puede evitar que una variable de proceso específica se elimine por completo de una microruta. |