| # Materiales agotados y alternativos (tibom0150m000) Utilice esta sesión para mantener los materiales agotados y materiales alternativos para los materiales en una estructura (BOM). Nota El artículo alternativo debe ser un artículo no configurable. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra, consulte Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Para cambiar la prioridad de un material alternativo, seleccione la línea de material alternativo y haga clic en Aumentar prioridad o Disminuir prioridad Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras Definir materiales alternativos Artículo principal El artículo principal del que desea mantener el artículo agotado o los artículos alternativos. Posición de estructura El número de posición de estructura del componente. Número de secuencia El número de secuencia de estructura es una subdivisión del número de posición de estructura del artículo de componente. Material El artículo de componente que forma parte del artículo de fabricación (el material estándar). Alternativa Identificación del registro de material alternativo. Prioridad alternativa La prioridad alternativa determina qué alternativas seleccionará ERP LN > primero. Valores permitidos Agotar Este material es un material obsoleto ( material agotado) que debe agotarse primero. 1 La alternativa que se seleccionará si es insuficiente el stock del material estándar, y el material agotado, si lo hay. 2 La alternativa que se seleccionará si es insuficiente el stock del material estándar y el primer material alternativo, y el material agotado, si lo hay. 3, 4, 5, ... Materiales alternativos de prioridad menor. 9 El material alternativo de prioridad menor. Temas relacionados La búsqueda de materiales alternativos Material alternativo Los materiales alternativos. Nota El artículo alternativo debe ser un artículo no configurable. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra, consulte Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Valores permitidos Si es un artículo de proyecto, el proyecto debe ser igual al del artículo principal. Primera fecha de orden permitida El valor del campo Primera fecha permitida de orden en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) o el campo del mismo nombre en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000), el que sea efectivo. El valor del campo Usar datos de orden de artículo en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000) determina si va a definir este parámetro para todos los almacenes o para un almacén específico. Si la casilla de verificación Usar datos de orden de artículo está seleccionada, deberá utilizar el valor general del campo Primera fecha de orden permitida. De lo contrario, puede especificar un valor específico de almacén en el campo Primera fecha de orden permitida. ERP LN comprueba la primera fecha de orden permitida para el almacén que está vinculado a la línea de estructura. Última fecha orden permitida El valor del campo Última fecha de orden permitida en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) o el campo del mismo nombre en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000), el que sea efectivo. Esta información sólo es visible para los materiales agotados, no para los materiales alternativos de prioridad inferior. El valor del campo Usar datos de orden de artículo en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000) determina si va a definir este parámetro para todos los almacenes o para un almacén específico. Si la casilla de verificación Usar datos de orden de artículo está seleccionada, deberá utilizar el valor general del campo Última fecha orden permitida. De lo contrario, puede especificar un valor específico de almacén en el campo Última fecha orden permitida. ERP LN comprueba la última fecha de orden permitida para el almacén que está vinculado a la línea de estructura. Aumentar prioridad Mueve la línea de material alternativo seleccionada a la siguiente prioridad mayor. Disminuir prioridad Mueve la línea de material alternativo seleccionada a la siguiente prioridad menor. Copiar artículo en materiales alternativos Inicia la sesión Copiar artículo en materiales alternativos (tibom0250m000). Comprobar definiciones de material agotado Inicia la sesión Comprobar definiciones de material agotado (tibom0251m000). Eliminar materiales agotados de materiales alternativos Inicia la sesión Eliminar materiales agotados de materiales alternativos (tibom0252m000). |