| # Unidades y cantidades en Calidad Unidades Las unidades deben tener la misma magnitud física, por ejemplo " Longitud ": Unidad de característica Unidad de prueba Unidad mínima medible (del instrumento utilizado para probar la característica) Ejemplo La calidad del artículo "Tubo" se determina comprobando las características siguientes: Longitud Diámetro Volumen
Característica | Longitud
Unidad de característica | m (metro)
#TB@qmptc005 | -
Unidad de prueba | cm (centímetro)
Cantidades Cantidad de orden Cantidad que debe inspeccionarse. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección decide la calidad de esta cantidad. En función del origen de la orden, la cantidad aplicable es: Cantidad de orden de venta Cantidad de orden de compra (cantidad entregada) Cantidad de orden de fabricación Cantidad de lote de fabricación Tamaño de muestra El tamaño de muestra es la cantidad total de muestras que deben probarse de la cantidad de la orden, expresada en la unidad del tamaño de muestra. El tamaño de muestra puede especificarse como cifra o como porcentaje de la cantidad de la orden o de la frecuencia. Cantidad de muestra La cantidad real tomada de la cantidad total. Cada cantidad de muestra se puede dividir en partes o cantidades de prueba más pequeñas. Cantidad de prueba La cantidad de prueba es una parte, un factor exacto del tamaño de muestra, que se prueba cada vez y se expresa en la misma unidad que el tamaño de muestra. Por cada cantidad de prueba, el resultado de la prueba puede especificarse en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000). Ejemplo
Cantidad de orden de inspección | 1000 piezas
Tipo de prueba | Muestreo simple
Tamaño de muestra [%%] | 50%
Tamaño de muestra | 500 unidades (1000 * 50% = 500)
Para este tamaño de muestra se toman tres muestras:
Muestra | Cantidad de prueba | Cantidad de muestra
1 | 50 piezas | 200 piezas
2 | 50 piezas | 200 piezas
3 | 50 piezas | 100 piezas
- | Margen total | 500 piezas
Resultados de la prueba:
     Resultado 1 del número de serie de muestra