| # Materiales y horas de posconsumo (tisfc0220m000) Utilice esta sesión para posconsumir materiales y horas manualmente. Puede hacerlo para órdenes de fabricación con operaciones. Sin embargo, también puede posconsumir materiales para órdenes de fabricación sin operaciones. Antes de posconsumir las operaciones, debe seleccionar las operaciones que se deben posconsumir: Para órdenes de fabricación sencillas, seleccione las órdenes de fabricación y las operaciones que se deben posconsumir. Para las órdenes de fabricación en un grupo de órdenes de SFC, seleccione la casilla de verificación Grupo de órdenes SFC y especifique el grupo de órdenes. Los campos en el cuadro de grupo Rango de selección determinan las órdenes de fabricación que se posconsumen. Las órdenes de fabricación de artículos repetitivos sólo se posconsumen si la zona de programación del artículo repetitivo se halla dentro del rango de selección. Los campos del cuadro de grupo Configuración especifican las operaciones que se posconsumen. Esta configuración no está disponible si posconsume órdenes en grupos de órdenes. ERP LN registra la cantidad de un producto que ya se ha posconsumido. Así se garantiza que cada cantidad de un producto se posconsuma sólo una vez. Si el campo de parámetro Método de posconsumo de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) tiene el valor Automático, la sesión Materiales y horas de posconsumo (tisfc0220m000) no tiene ningún efecto. Cuando se aplica el posconsumo automático, cada cantidad de producto se posconsume inmediatamente después de haberse registrado como terminado o rechazado. Puede posconsumir una orden de fabricación desde que se lanza hasta que se cierra. Puede especificar una fecha pasada en el campo Fecha de posconsumo, si desea aplicar la antedatación. Temas relacionados Posconsumir Antedatación Usar una sesión de detalles Agrupación de órdenes Usar los campos De y A Planificador El código de usuario del empleado que planifica los artículos de planificación. Planificador El código de usuario del empleado que planifica los artículos de planificación. Método de selección La forma en que se utiliza el campo Operación de esta sesión para seleccionar operaciones para las que deben posconsumirse materiales u horas. Operación La operación para la que se posconsumen materiales u horas. Nota Si el valor del campo Método de selección es Todas las operaciones, no puede especificar una operación en este campo. Operación La operación que se va a posconsumir. Sólo operaciones terminadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN posconsume una operación sólo si su estatus de operación es Terminado. Fecha de posconsumo La fecha en la que se entregan los materiales y se contabilizan las horas. Valores permitidos Especifique la fecha y hora actuales o una fecha y hora pasadas. Valor predeterminado La opción predeterminada es la fecha actual. Temas relacionados Antedatación Secuencia de posconsumo La secuencia en la que ERP LN posconsume material para órdenes de fabricación: Basado en fechas de inicio Basado en números de orden Selección de agrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se posconsumen horas y materiales para todas las órdenes de fabricación en el grupo de órdenes de SFC que seleccione. Si eso no es posible para alguna de las órdenes de fabricación, se imprime un listado de errores. Temas relacionados Agrupación de órdenes Grupo de órdenes SFC Especifique el grupo de órdenes de SFC que contiene las órdenes de fabricación cuyas horas y materiales desea posconsumir. Temas relacionados Agrupación de órdenes Posconsumir Haga clic para posconsumir piezas y horas de montaje. Temas relacionados Posconsumo de montaje |