| # Reprogramar órdenes de montaje (tiasl4220m000) Utilice esta sesión para intercambiar o mover manualmente las órdenes para tratar las circunstancias imprevistas. Tenga en cuenta que la dirección en la que mueva una orden está en función del tiempo. Si mueve una orden hacia atrás, la moverá a un tiempo anterior. También será hacia atrás en la posición de secuencia de línea. Si mueve una orden hacia delante, la moverá a un tiempo posterior. También será hacia delante en la posición de secuencia de línea. Hay dos tipos de cambios: movimiento e intercambio. Debe seleccionar el tipo de cambio que desea hacer. Ejemplo La secuencia original es 1-2-3-4-5. Si: Intercambia las órdenes 1 y 4, estas órdenes se intercambian y no cambia nada más. De este modo, la secuencia 1-2-3-4-5 se convierte en 4-2-3- 1-5. Mueve una orden, que se toma de una posición y se inserta en otra. Todas las órdenes entre la posición inicial y la nueva se mueven una posición hacia la posición inicial. En consecuencia, todas las órdenes entre estas posiciones se mueven en la dirección contraria de la orden movida. De modo que, si mueve la orden 4 tres posiciones hacia atrás, la nueva secuencia es 4-1-2-3-5. Las órdenes 1, 2 y 3 se han movido una posición hacia delante. Pero si mueve la orden 1 tres posiciones hacia delante, la nueva secuencia es 2-3-4- 1-5. Las órdenes 2, 3 y 4 se han movido una posición hacia atrás. Nota Sólo puede intercambiar o mover órdenes de montaje con el estatus Planificado. Si la orden movida o intercambiada tiene una nueva fecha planificada de salida de línea de montaje que es anterior a la fecha de referencia de la orden, se le preguntará si desea continuar. La razón para ello es la siguiente: La fecha de referencia se utiliza para determinar cuándo es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta, entre otras cosas, de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Por ejemplo, aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Por este motivo, ERP LN le pregunta si desea continuar en el caso de que ocurra una situación como ésta. Si continúa, se registran los mensajes. Puede ver los mensajes en la sesión Mensajes de montaje (tiasc0501m000). El planificador puede actuar en estas órdenes si fuera necesario. Las nuevas fechas planificadas de salida de línea de montaje de las órdenes de montaje (variantes de producto) se comunican al Configurador. Temas relacionados Resumen de control de montaje Tipo de reprogramación Seleccione el tipo de cambio que desea realizar. Intercambiar: se intercambian dos órdenes y no se cambia nada más. Mover: se toma una orden de una posición y se inserta en otra. La orden movida empuja las órdenes entre su posición inicial y la nueva un lugar hacia su posición inicial. Consulte la ayuda de la sesión si desea más información. Segmento de línea El segmento de línea donde se deben reprogramar las órdenes de montaje. Las órdenes se programan por segmento y la secuencia de órdenes puede variar según el segmento de línea. / El segmento de línea donde se deben reprogramar las órdenes de montaje. Las órdenes se programan por segmento y la secuencia de órdenes puede variar según el segmento de línea. Primera orden La primera de las dos órdenes que se intercambian.
Operación de intercambio
Secuencia: | 1-2-3-4-5
Primera orden | 1
Segunda orden | 4
Resultado | 4-2-3-1-5
Segunda orden ... Orden para mover Seleccione la orden que desea reprogramar. Dirección de movimiento Puede elegir hacia delante o hacia atrás (en el tiempo). Consulte la ayuda de la sesión para obtener más información. Posiciones para mover Escriba la cantidad de posiciones que desee mover la orden seleccionada en la secuencia de línea. Consulte la ayuda de la sesión si desea más información. Reprogramar Haga clic para mover o intercambiar las órdenes. Mensajes Haga clic para consultar los mensajes de error, como por ejemplo las órdenes de estación de línea cuyas necesidades no se hayan posconsumido o las transferencias de OEC que no puedan crearse. |