| # Costos de horas estimados comparados con reales (ticst0502m000) Utilice esta sesión para mostrar los costos de horas estimados de la orden de fabricación en comparación con los costos reales. Los costos de horas reales se contabilizan y se procesan desde Control de Personal. Si el campo Procesar horas usando de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) es Tarifas de operación estimadas, los costos de horas se calculan utilizando la tarifa de operación y el componente de costo del módulo Cálculo de precios de costo. Si el valor del campo Procesar horas usando de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) es Tarifas de máquina y mano de obra reales, los costos de horas se calculan utilizando tarifas y componentes de costos de los datos de la máquina de la sesión Máquinas (tirou0102m000) y de los datos de empleado de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Los costos de horas se dividen en costo de mano de obra, costo de máquina y costo general. Para contabilidad el costo general, ERP LN comprueba el parámetro Cubrir costos generales en departamento de empleado de la sesión Parámetros de Control de Personal (bpmdm0100m000). Las contabilizaciones se generan en el momento de procesar la administración de tiempos. Los números de horas: Se especifican manualmente. Se generan por posconsumo. Se especifican por registro de tiempos directos. Los costos de operación se contabilizan en el departamento de cálculo o en la unidad empresarial del centro de trabajo. Las contabilizaciones de costos de operación se efectúan para los siguientes orígenes de transacción/asientos contables: Fabricación Costos de operación Las horas se contabilizan según los componentes de costo detallados que ha definido en las tarifas de operación. Las variaciones de precio y de rendimiento se calculan en función de estos componentes de costo detallados. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Planificación y cálculo de órdenes Contabilizaciones de órdenes de fabricación Usar una sesión de resumen Procedimiento de administración de tiempos Orden de fabricación Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada. Orden El estatus de orden de la orden de fabricación. Proyecto El proyecto al que está destinada la orden de fabricación. Si este campo está vacío, el producto de la orden de fabricación es un artículo anónimo. Temas relacionados Origen de las órdenes de fabricación Artículo El artículo fabricado en la orden de fabricación. Cantidad de orden La cantidad de orden que debe fabricarse. Ctd.or. La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Centro de trabajo El subdepartamento del departamento de servicio que es responsable de la ejecución de una orden de trabajo. Tarea Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, serrar, taladrar o pintar. Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina. Horas estimadas de mano obra El número planificado de horas de mano de obra necesarias para completar la operación. El número de horas derivadas de la ruta del artículo. Horas estimadas de máquina El número planificado de horas de máquina necesarias para completar la operación. El número de horas derivadas de la ruta del artículo. Horas de mano de obra reales Las horas de mano de obra reales que Control de Personal contabiliza y procesa. Horas de máquina reales Las horas de máquina reales que Control de Personal contabiliza y procesa. Centro de trabajo de cálculo de costos Un centro de trabajo que se utiliza para calcular los costos unitarios de artículo terminado, transferencias de OEC y resultados de fabricación, cuando está vinculado a un centro de trabajo de planificación. Por consiguiente, los asientos contables relacionados con órdenes de fabricación se contabilizan en el centro de trabajo de cálculo de costos. El vínculo entre un centro de trabajo de cálculo de costos y un centro de trabajo de planificación permite replanificar las operaciones de orden de fabricación. Si es necesario, puede cambiar el centro de trabajo que se utiliza para llevar a cabo una operación sin alterar el proceso de cálculo de costos. Desglose de horas reales ERP LN desagrega las horas reales por componente de costo que se muestran en la sesión Desglose de horas reales (ticst0504m000). |