| # Stock de inspección de almacén (qmptc2130m000) Cuando desea inspeccionar un artículo en stock, debe saber dónde se almacena el artículo. Utilice esta sesión para consultar los lotes, almacenes o ubicaciones del artículo que se va a inspeccionar. También puede utilizar esta sesión para asignar los artículos que se van a inspeccionar. Puede añadir o borrar líneas de stock, o modificar la Cantidad de orden si: el estatus de inspección de almacén es Libre, o bien el estatus de inspección de almacén es Activa y ninguna de las líneas de orden de inspección tiene estatus Terminada. Si añade nuevas líneas de stock o se incrementa Cantidad de orden, el tamaño de muestra se actualizará para todas las órdenes de la inspección en cuestión, debido a la nueva cantidad de la orden. Si borra líneas de stock existentes o si disminuye la Cantidad de orden, el nuevo tamaño de muestra necesario (debido a la nueva cantidad de la orden tras borrar o modificar) no debe ser inferior al total de la cantidad de muestra ya tomada para cualquier orden de esta inspección en la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc2110m000). Nota El campo de cantidad Cantidad real aceptada y el campo de cantidad Cantidad real rechazada pueden modificarse únicamente si el estatus de inspección es Procesada. Si se modifica Cantidad real aceptada, Cantidad real rechazada se corrige automáticamente por ERP LN para que el total de ambas cantidades sea igual a Cantidad pedida. Lo mismo ocurre a la inversa. Temas relacionados Inspecciones de almacén Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento base de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos de que puede constar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000). Secuencia El número de secuencia identifica las inspecciones de almacén de un artículo determinado. Estatus de inspección El estatus de inspección indica el estatus actual de la orden de inspección. El estatus se cambia durante varias sesiones. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ubicación Un lugar diferenciado en un almacén donde se almacena la mercancía. Un almacén se puede dividir en ubicaciones para gestionar el espacio disponible y para localizar las mercancías almacenadas. Se pueden aplicar condiciones de almacenamiento y bloqueos a ubicaciones independientes. Fecha de stock Una fecha que se asigna a los artículos cuando se almacenan. Puede usar fechas de stock para recuperar artículos en un orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) o LIFO (último en entrar, primero en salir), sin necesidad de efectuar un control de lotes exhaustivo. El significado de la fecha de stock está asociado a la prioridad de salida de LIFO, FIFO o de la fecha de caducidad del producto del artículo. Con la prioridad de salida LIFO o FIFO, el valor predeterminado de la fecha de stock es la fecha del sistema; sin embargo, se puede sobrescribir para que la fecha de stock no sea la misma que la fecha de almacenamiento. Si el artículo tiene una caducidad determinada, la fecha de stock es la fecha de caducidad del producto definida para el artículo. Cantidad de orden La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Cantidad total de orden La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Cantidad recomendada destruida La cantidad total destruida durante una prueba destructiva, expresada en la unidad de orden. La cantidad destruida es igual al tamaño de muestra de las órdenes de inspección probadas con pruebas destructivas. La cantidad destruida no tiene ningún impacto en las cantidades aceptadas o rechazadas. ERP LN sólo calcula la cantidad destruida según la prueba. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente en la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Cantidad recomendada aceptada La cantidad que debe aceptarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que han pasado las pruebas correctamente. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Cantidad recomendada rechazada La cantidad que debe rechazarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que no alcanzan el nivel de calidad necesario. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Cantidad real aceptada La cantidad real es el total de todas las cantidades en las líneas de stock de almacén. Las inspecciones de almacén siempre son sólo recomendaciones. Todo el stock de la orden de inspección de almacén se desbloqueará tras cerrar la inspección. Cantidad real rechazada La cantidad real rechazada, expresada en la unidad de stock. La cantidad es el total de todas las cantidades en las líneas de stock de almacén. Las inspecciones de almacén siempre son sólo recomendaciones. Todo el stock de la orden de inspección de almacén se desbloqueará tras cerrar la inspección. |