| # Carga por combinación crítica de opciones (tiasl3510m000) Utilice esta sesión para ver el número de órdenes reales y el número máximo de órdenes en una línea de montaje para una fecha concreta, para las combinaciones de opciones que se utilizan para las reglas de combinación de línea. Para obtener más información, consulte la sesión Reglas de línea (tiasl1570m000). También puede ver estos datos gráficamente con la sesión Línea de montaje - Carga de línea - Gráfico (tiasl3700m000). Temas relacionados Carga de estación de línea de montaje Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Fecha La fecha planificada de salida de línea de montaje para las órdenes. Combinación de opciones Una combinación específica de opciones de productos, por ejemplo, el color o el estilo, que están relacionadas con una orden de montaje. Cada combinación de opciones es una opción única o una combinación de otras combinaciones de opciones. Combinación de opciones Una combinación específica de opciones de productos, por ejemplo, el color o el estilo, que están relacionadas con una orden de montaje. Cada combinación de opciones es una opción única o una combinación de otras combinaciones de opciones. Número de órdenes real El número de órdenes planificadas para la combinación de opciones. Número máximo de órdenes El número máximo de órdenes posibles para la combinación de opciones. Este número lo determinan las reglas de combinación definidas para la combinación en la sesión Reglas de línea (tiasl1570m000). |