| # Inspecciones de almacén Las inspecciones de almacén son inspecciones de calidad para artículos en stock. Si se genera una inspección de almacén para artículos seleccionados, éstos quedarán bloqueados para el uso y se considerarán stock bloqueado. Procedimiento para inspecciones de almacén Fase 1. Genere inspecciones de almacén en la sesión Generar inspecciones de almacén (qmptc2220m000). Puede generar órdenes de inspección de almacén en función del artículo, el almacén, la ubicación, el lote y la fecha. ERP utiliza la combinación de calidad y la ID de calidad para los datos de inspección predeterminados. Fase 2. Utilice la sesión Inspecciones de almacén de artículo (qmptc2120m000) para consultar las inspecciones de almacén generadas en la sesión Generar inspecciones de almacén (qmptc2220m000). Fase 3. Utilice la sesión Stock de inspección de almacén (qmptc2130m000) para asignar los lotes, los almacenes y los artículos que se deben inspeccionar por la orden de inspección. Fase 4. Utilice la sesión Órdenes de inspección de almacén (qmptc2100m000) para consultar las órdenes de inspección de almacén creadas de manera predeterminada. En esta sesión también se pueden modificar órdenes de inspección de almacén o crear nuevas órdenes de inspección de almacén. Fase 5. Utilice la sesión Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) para consultar, modificar o crear líneas de orden de inspección. Las líneas de orden de inspección indican cómo se prueban los artículos. Fase 6. Por cada orden de inspección, puede crear diferentes muestras con tamaños de muestra y fechas y horas también diferentes en la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc2110m000). ERP comprueba si el total de todas las muestras coincide con el tamaño de la muestra. Fase 7. Una vez creadas las muestras, puede especificar los datos de prueba en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) por característica, o en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000), por número de serie. La sesión en la que se especifican los datos de prueba depende de los valores especificados en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Una vez especificados los datos de prueba, ERP genera los resultados globales definidos para esa característica en concreto. Fase 8. Puede procesar las órdenes de inspección por inspección de almacén en la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). ERP determina las unidades "satisfactorias" y "deficientes" en el tamaño de muestra. A partir de este dato, ERP calcula las cantidades rechazadas y aceptadas reales. Estas cantidades rechazadas y aceptadas se comparan con el nivel aceptable de calidad (AQL), especificado en la sesión Grupos de pruebas (qmptc0136m000). Si el porcentaje de cantidad aceptada es menor que el AQL, se rechazará toda la orden o lote. Fase 9. Utilice la sesión Listar y cerrar inspecciones de almacén (qmptc2221m000) para cerrar las órdenes con el estatus Procesado. ERP comprueba todas las inspecciones de almacén procesadas y desbloquea todos los stocks. |