| # Códigos de barras para Windows NT Se admiten los tipos siguientes de código de barras:
Tipo | Nombre | Número de caracteres | Dígito de control
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 números | 1
2 | EAN-8 | 8 números |
3 | EAN13+2 | 15 números | 1
4 | EAN13+5 | 18 números | 1
5 | UPC-A | 12 números | 1
6 | UPC-E | 7 números | 1
7 | ITF-14 | 14 números | 1 (EAN opcional)
8 | ITF-6 | 6 números |
9 | Código 39 | cualquiera | 1 opcional
10 | Código 128 | cualquiera, automático |
11 | EAN-128 | cualquiera, automático |
12 | 2 de 5 | cualquier número |
13 | I-2 de 5 | pares de números | 1 opcional
14 | 3 de 9 | cualquiera |
15 | Código B | cualquier número |
16 | Código 11 | cualquiera | 1 o 2
17 | Codabar | cualquiera |
18 | MSI | cualquier número | 1 o 2
19 | Ext. Código 39 | cualquiera (ASCII completo) | 1 opcional
20 | UPCA+2 | 14 números | 1
21 | UPCA+5 | 10 números | 1
23 | EAN8+5 | 13 números | 1
24 | UPCE+2 | 12 números | 1
26 | Telepen numérico | cualquiera | 1 opcional
27 | Telepen ASCII | cualquiera | 1 opcional
28 | Telepen (inicio), final numérico | cualquiera | 1 opcional
29 | PostNet tipo A | 5 números | 1
30 | PostNet tipo C | 9 números | 1
31 | PostNet tipo C' | 11 números | 1
32 | FIM A | código fijo | 0
33 | FIM B | código fijo | 0
34 | FIM C | código fijo | 0
35 | RM4SCC | cualquiera | 1
36 | 4-State | cualquiera | 1 opcional
37 | Código 93 | cualquiera | 2 opcional
38 | Código de ejemplo 93 | cualquiera (ASCII completo) | 2 opcional
39 | ISBN | ISBN de 9/10 dígitos | 1 automático
40 | SISAC | Códigos SICI | 1