| # Crear operaciones Abra \ Infor ERP Fabricación\Planificación de montaje\Ingeniería\Operaciones tiapl1500m000. Utilice esta sesión para definir las operaciones utilizadas para montar el artículo en la línea. Si las operaciones no están definidas en ERP LN sino que se entregan desde un origen externo, no podrá cambiarlas, sino sólo mostrarlas. La sesión está habilitada para la entrada de datos mediante la sesión Detalles de operación (tiapl1100s000), si se cumplen las condiciones siguientes: Su compañía actual está definida como compañía maestra en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). La casilla de verificación Piezas de montaje y operaciones externas está deseleccionada, o la casilla de verificación Modo de prueba seleccionada, en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). Nota Una estación de tipo Estación de línea que esté vinculada a la línea de montaje requiere al menos una operación. Una estación de tipo Colchón no puede tener operaciones. Vincular operaciones a estaciones de línea Abra \ Infor ERP Fabricación\Planificación de montaje\Ingeniería\Operaciones tiapl1500m000. Las operaciones son una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Las operaciones se asignan a estaciones de línea. Utilice esta sesión para especificar las estaciones de línea donde se ejecutan las operaciones, junto con la fecha de efectividad, ubicación y carga de mano obra de las operaciones. Para vincular operaciones a estaciones de línea, complete los siguientes pasos: Seleccione la primera operación que ha definido. Haga clic en Asignaciones de operación en el menú adecuado. Se inicia la sesión Asignaciones de operación (tiapl1510m000). Vincule la operación a la estación de línea. Establezca la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento. Defina la secuencia de ejecución, la carga de mano de obra y la carga de máquina utilizadas cuando el parámetro Proceso de transacciones es Basado en orden al calcular las horas de mano de obra/máquina durante el posconsumo. Nota Si se modifican las asignaciones de operación de orden de montaje, debe ejecutar la sesión Actualizar y congelar órdenes de montaje (tiapl3203m000) para procesar los cambios. La finalidad de una asignación de montaje es equilibrar los recursos en las estaciones de línea, de forma que se optimice el rendimiento de la línea. Las asignaciones se utilizan para definir características de proceso como tiempo de ciclo, carga de mano de obra y carga de máquina. Se pueden definir varias características de proceso por medio de las asignaciones. Las características de proceso aplicables a toda la línea de montaje se definen en la asignación del nivel de línea. Las características de proceso se aplican en el nivel de estación de línea y se definen para otras asignaciones, que se definen por estación de línea y se vinculan a las asignaciones de nivel de línea. Cuando una asignación de nivel de línea está activa, todas las asignaciones de estación de línea vinculadas son también efectivas. |