| # Colchón - Órdenes de montaje (tiasl6520m000) Utilice esta sesión para mostrar las órdenes de montaje presentes en un colchón. Las órdenes de un colchón esperan su proceso y se pueden reprogramar de tal modo que se lleven a cabo en una secuencia diferente. Consulte la ayuda sobre comandos en este tema de ayuda si desea ver una explicación de las opciones disponibles en el menú adecuado. Nota No puede deshacer la terminación de una orden de estación de línea cuya orden de montaje esté cerrada. Temas relacionados Resumen de control de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Órdenes de montaje Fecha de finalización planificada La hora programada para que la orden deje el colchón, según la planificación original. Fecha de inicio real La hora programada para que la orden entre en el colchón, según la planificación original. Fecha de finalización real La hora programada para que la orden deje el colchón, según la planificación más reciente. Mensajes Haga clic para iniciar la sesión Mensajes de montaje (tiasc0501m000). Solicitar inicio en segmento de línea Haga clic para seleccionar la casilla de verificación Lanzado a montaje en la sesión Segmento de línea - Secuencia de línea (tiasl4500m000). A las órdenes que tienen esta casilla de verificación seleccionada se les da una mayor prioridad y son las primeras en las que se comienza a trabajar. Iniciar orden de montaje Si la orden de estación de línea (LSO) tiene el estatus Congelado o Preparado para empezar, puede iniciar la orden de montaje. Cuando se inicia la orden, se saca del colchón y se transfiere a la primera estación de línea. El estatus de la LSO de la estación de línea siguiente será entonces Preparado para empezar. El inicio de una orden de montaje es la finalización de la LSO que pertenece al colchón. Por lo tanto, el estatus de la LSO será Terminado en el momento en que el estatus de la LSO en la estación de línea inmediatamente después del colchón sea Preparado para empezar. Deshacer inicio de orden de montaje Si ha registrado una orden de estación de línea con el estado Terminado, haga clic aquí para deshacer esa acción. No puede llevar a cabo esta acción para una orden de estación de línea cuya orden de montaje tenga el estatus Cerrado. Solicitar a AP almacén en planta... Haga clic para iniciar la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000). Ver configuraciones intercambiables Haga clic para iniciar la sesión Segmento de línea - Configuraciones intercambiables (tiasl2530m000). Mostrar todas las órdenes Haga clic para mostrar todas las órdenes de montaje de esta línea de montaje y programadas para el colchón actual. En esta vista predeterminada puede ver las órdenes que se han planificado para el colchón, las que están en el colchón ahora y las que han estado en el colchón. Mostrar órdenes - En colchón Haga clic para mostrar solamente las órdenes que están presentes en el colchón seleccionado. Sólo se muestran las LSO que actualmente están en el colchón, que tienen el estatus Preparado para empezar. Mostrar órdenes - No llegadas Haga clic para mostrar solamente las órdenes que están planificadas para el colchón, pero en las que aún no se ha empezado a trabajar, en el colchón. Mostrar órdenes - No iniciadas pero con retraso Haga clic para mostrar las órdenes cuya hora de inicio planificada sea después de la hora actual, pero en las que aún no se haya empezado a trabajar. Mostrar órdenes - Iniciadas pero con retraso Muestra solamente las órdenes cuya fecha de inicio planificada sea posterior a la fecha de inicio actual, pero en las que se haya comenzado a trabajar. |