| # Programaciones de segmento (tiapl4500m000) Utilice esta sesión para calcular y mostrar programaciones de segmento. Las programaciones de segmento son programaciones que indican cuándo deben entregarse al almacén en planta las piezas de montaje necesarias para el trabajo en un segmento de línea concreto. Para cada segmento de una línea, se define un rango de períodos fuera de línea. Y para cada período se programa una fecha en la que son necesarias las piezas de montaje. Por lo tanto, cada variante de producto cuya fecha solicitada de salida está en uno de estos períodos necesita sus piezas de montaje para el segmento en cuestión en esa fecha. La ventaja de estas programaciones es que las necesidades de piezas de montaje pueden determinarse directamente desde la programación, si sólo se conocen la fecha solicitada de salida de la variante de producto y el segmento de las piezas de montaje. Compare esto con el procedimiento siguiente, que debe utilizar si no se usan programaciones de segmento: Determine en qué segmento se necesita una pieza. Decale ese segmento de línea: calcule el tiempo entre el inicio del segmento y el final de la línea de salida. Calcule la fecha en la que se necesita la pieza de montaje. Determine el período de planificación en el que se encuentra esta fecha. Determine la fecha de entrega de la pieza, que es la fecha de inicio del período de planificación. Las programaciones de segmento se utilizan para una planificación preliminar de necesidades de piezas de montaje, especialmente en el futuro lejano, es decir, el período después del período congelado de asignación, pero antes del período congelado de demanda. No obstante, las programaciones cubren todo el período congelado de demanda, incluyendo el período congelado de asignación. Nota Para evitar que no se pueda programar ninguna fecha para variantes de producto cuya fecha solicitada de salida está antes del primer período de un segmento, el campo De fecha planificada de salida de línea de montaje del primer período de un segmento está vacío. Por consiguiente, la fecha programada de ese período se aplica para todas las fechas antes de la A fecha planificada de salida de línea de montaje. Los campos de la sesión actual deben leerse de la forma siguiente: La A fecha planificada de salida de línea de montaje y la De fecha planificada de salida de línea de montaje muestran los períodos que se definen para los segmentos mostrados en el campo Segmento de línea. Una variante de producto cuya fecha solicitada de salida esté en este período necesita sus piezas de montaje para el segmento en cuestión en la Fecha programada. Estos segmentos aparecen en la Línea de montaje mostrada. Esta línea de montaje es una línea de alimentación de la Línea de salida mostrada si los códigos de estas líneas difieren. Si los códigos son iguales, la propia Línea de montaje es la Línea de salida. Importante La sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) debe utilizar la programación más actualizada. Por lo tanto, esa sesión actualiza automáticamente los segmentos si se detecta un cambio que afecta a las programaciones. No obstante, no todos los cambios se pueden detectar automáticamente. En algunos casos, debe actualizarse manualmente la programación mediante el comando Actualizar del menú adecuado de la sesión actual, o bien seleccionando la casilla de verificación Actualizar programaciones de segmento de la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000). Las programaciones deben actualizarse manualmente cuando: Se ha cambiado la estructura de línea. La definición del período de planificación del escenario actual ha cambiado, pero no la fecha de referencia. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje Programaciones de segmento Línea de salida El código de la línea de salida donde sale el producto terminado. La línea de salida se utiliza para decalar los segmentos de línea, lo que significa que se calcula el tiempo entre el inicio de un segmento de línea y el final de una línea de salida. Línea de montaje La línea de montaje cuyas necesidades de piezas de montaje se calculan en función de la programación de segmento mostrada en esta sesión. El segmento de línea mostrado en el campo Segmento de línea es un segmento de esta línea. Si el código de esta línea difiere del código que aparece en el campo Línea de salida, se trata de una línea de suministro. Segmento de línea El segmento de línea para el que se calculan las necesidades de piezas de montaje, en función de la programación de segmento mostrada en esta sesión. El segmento es un segmento de la línea de montaje que aparece en el campo Línea de montaje. De fecha planificada de salida de línea de montaje La fecha de inicio del rango de fechas para el segmento de línea mostrado. Una variante de producto cuya fecha solicitada de salida esté en este rango necesita sus piezas de montaje para el segmento de línea mostrado en la fecha que aparece en el campo Fecha programada. Nota El primer período de un segmento no tiene fecha de inicio. En ese caso, el campo actual está vacío. Por consiguiente, la Fecha programada del registro se aplica para todas las necesidades de piezas de montaje hasta el campo A fecha planificada de salida de línea de montaje. A fecha planificada de salida de línea de montaje La fecha de finalización del rango de fechas para el segmento de línea mostrado. Una variante de producto cuya fecha solicitada de salida esté en este rango necesita sus piezas de montaje para el segmento de línea mostrado en la fecha que aparece en el campo Fecha programada. Fecha programada La fecha en la que se necesitan las piezas de montaje para el segmento de línea mostrado, si la fecha solicitada de salida de la variante de producto se encuentra entre la fecha del campo A fecha planificada de salida de línea de montaje y la fecha del campo De fecha planificada de salida de línea de montaje. Actualizar Actualiza las programaciones de segmento. Dado que la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) debe utilizar la programación más actualizada, esa sesión actualiza automáticamente los segmentos si se detecta un cambio que afecta a las programaciones. No obstante, no todos los cambios se pueden detectar automáticamente. En algunos casos, la programación debe actualizarse manualmente, a través de este comando Actualizar o bien seleccionando la casilla de verificación Actualizar programaciones de segmento de la sesión Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000). Las programaciones deben actualizarse manualmente cuando: Se ha cambiado la estructura de línea. La definición del período de planificación del escenario actual ha cambiado, pero no la fecha de referencia. |