| # Orden de estación de línea - Características y opciones (tiasc2512m000) Utilice esta sesión para consultar las opciones y características de una orden de montaje concreta en una estación de línea concreta. Puede definir características y opciones con el paquete Configuración de la línea de montaje (LAC). En LAC puede definir por estación de línea las características que desea listar en las instrucciones de trabajo. Cuando las características y opciones puedan aplicarse a una orden, se mostrarán en esta sesión y se listarán en las instrucciones de trabajo. También puede definir las características que deben listase en el nivel de segmento de línea en LAC. Temas relacionados Resumen de control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Órdenes de montaje Orden de montaje Orden para ensamblar un producto en una o varias líneas de montaje. Estación de línea Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. La estación de línea se utiliza en la fabricación de artículos FAS (programación del montaje final). Una estación de línea puede tener múltiples posiciones, que permite que exista más de un artículo en una estación de línea. Artículo El artículo genérico o artículo de fabricación para el que Origen suministro pred. es Montaje. Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones: 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V) 2 colores (azul, gris). Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Característica Una característica de una clase de configuración. Puede ser cualquier tipo de propiedad que pueda contener un valor concreto. Un ejemplo de característica es el color. Las características de clase pueden ser: Obligatorias Constantes (se pueden guardar) Privadas (no se pueden usar fuera del modelo de configuración) Activas (están en uso) Explícitas (derivadas) Nota Se pueden vincular a una clase tantas características como se desee. Sólo se puede vincular una opción a una característica. Opción Un valor predefinido de una característica. Característica: Color base Opciones de la característica: rojo, verde o azul |