| # Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) Utilice esta sesión para crear o actualizar mensajes de suministro, también llamados datos de transferencia, que los proveedores o los almacenes pueden utilizar para transferir artículos a un almacén en planta. Funcionalidad La sesión puede generar y actualizar mensajes de suministro. La funcionalidad de esta sesión la determina principalmente el Sistema de suministro que se utilice. Sistema controlado por SILS Si utiliza el sistema de suministro SILS ( suministro en secuencia de línea), los mensajes se pueden generar y actualizar de las formas siguientes: Si los mensajes se generan para el suministro interno, pueden estar bloqueados o desbloqueados. Si los mensajes se generan para el suministro externo, siempre están desbloqueados. Bloqueados: De forma predeterminada, los mensajes generados para el suministro interno están Bloqueado. Los mensajes de suministro no se procesan a menos que estén desbloqueados. Desbloqueados: Los mensajes para el suministro interno están desbloqueados en función de la estación de línea seleccionada en el campo Estación de línea de activación, como se explica en la sección Parámetros. Los mensajes que se actualizan pueden modificarse de tres formas: Actualización total: Es una actualización del contenido de una orden, es decir, los materiales y las cantidades, y de los datos de entrega, es decir, la secuencia de entrega y la fecha/hora de entrega. Por lo tanto, esta actualización no está restringida de ningún modo. Actualización parcial: Es una actualización sólo de los datos de entrega, es decir, la secuencia de entrega y la fecha/hora de entrega. Esta actualización está restringida a los datos de entrega porque en el momento de realizar la actualización el proveedor o el almacén no pueden volver a procesar cambios en el contenido de las órdenes. Una actualización es parcial si está en el Límite de período congelado. Consulte la sección Parámetros para obtener más información. Actualización del estatus Bloqueado, es decir, los mensajes bloqueados existentes se desbloquean. El desbloqueo prepara a los mensajes para que el almacén o el proveedor los procese. Consulte la sección Parámetros para obtener más información. Si actualiza total o parcialmente mensajes de suministro SILS que ya se habían transferido, el campo Estatus de la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (SILS) (tiasc8520m000) tiene el valor Modificado. Esto se aplica tanto a los mensajes bloqueados como desbloqueados Sistema controlado por lotes Si utiliza el sistema de suministro de lote controlado por orden, los mensajes tendrán las características siguientes: El estatus Bloqueado no se aplica a los mensajes, por lo tanto, estos no se pueden desbloquear ni es necesario desbloquearlos. Los mensajes no se pueden actualizar de ningún modo, independientemente de que se hayan transferido o no. Nota Si desea solicitar otras piezas o cantidades después de generar mensajes de suministro de lotes, dispone de las opciones siguientes: Otras cantidades de las mismas piezas: sólo puede solicitar piezas adicionales generando un mensaje para otra orden para la cual no se hayan solicitado todavía estas piezas. Otras piezas: puede generar mensajes nuevos para la misma orden. Parámetros La funcionalidad de esta sesión se determina mediante los parámetros y la configuración siguientes: En el sistema de suministro, definido en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), se establecen los parámetros siguientes: Almacén de suministro: Si selecciona esta casilla de verificación, las piezas de montaje se solicitan del almacén especificado, el cual genera transferencias entre almacenes. Si se deselecciona esta casilla de verificación, las piezas de montaje se piden a un proveedor externo, y la información de mensaje la interpreta Control de compras, que la envía mediante una programación de expediciones (secuenciadas). Sistema de suministro: Las piezas de montaje se pueden suministrar mediante el Sistema controlado por lotes, es decir, no para órdenes de montaje específicas, o mediante el Sistema controlado por SILS. Los mensajes de suministro sólo se pueden actualizar si se utiliza el sistema de suministro SILS. Para los mensajes de suministro SILS, se utiliza un período congelado para determinar si una actualización de los mensajes de suministro debe ser sólo parcial. Una actualización que esté en este período congelado es parcial. Este período es el Límite de período congelado, que se define en el kit de piezas de montaje en la sesión Kit de montaje (whwmd4550m000) en Almacenaje. De forma predeterminada, los mensajes de suministro SILS están a Bloqueado cuando se generan para el suministro interno. Para el suministro externo, los mensajes están siempre desbloqueados. Ni el almacén ni el proveedor pueden procesar los mensajes bloqueados hasta que estos se desbloquean. ERP LN establece el bloqueo de los mensajes, y lo registra en el campo Bloqueado de la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (SILS) (tiasc8520m000). Consulte la ayuda en el campo Estación de línea de activación para obtener más información. El hecho de si deben desbloquearse los mensajes de suministro SILS para el suministro interno depende de la estación de línea seleccionada en el campo Estación de línea de activación. Si esta estación es igual a la Estación de activación definida en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), los mensajes se desbloquean. La cantidad de piezas la determina el valor del campo Cantidad para asignar en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Esta sesión sólo crea o actualiza mensajes para los artículos que no sean de stock en planta. Para definir si un artículo no es de stock en planta, se utiliza la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Requisitos posteriores La sesión actual sólo crea o actualiza mensajes de suministro, pero estos mensajes no se procesan a menos que se transfieran al almacén o al proveedor. Por lo tanto, debe transferir los mensajes con la sesión Transferir mensajes de suministro de piezas de montaje (tiasc8220m000), después de haber generado o actualizado los mensajes con la sesión actual. Activación de procesos Para asegurarse de que siempre tiene stock suficiente en el almacén en planta de una estación de línea, puede accionar el proceso mediante el flujo de trabajo accionado por proceso, por ejemplo, registrando las órdenes de estación de línea como terminadas en una estación de línea anterior. De ese modo, anticipará sus necesidades de demanda. Los accionadores de proceso se definen en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). Nota Puede consultar las piezas transferidas con la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (lote) (tiasc8510m000) o con la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (SILS) (tiasc8520m000). La sesión actual es una de las dos sesiones que puede utilizar para generar o actualizar mensajes de suministro SILS. La otra sesión es Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000), que utiliza períodos congelados para controlar la generación y actualización de los mensajes de suministro. Puede utilizar la sesión actual junto con esa otra sesión. Consulte la ayuda en línea de esa sesión para obtener una explicación más detallada. Temas relacionados Resumen de control de montaje Posconsumo de montaje Orden de montaje La orden de montaje para la cual se crean los mensajes de suministro. Nota En realidad, los mensajes de suministro se generan o actualizan para las LSO que están incluidas en la orden de montaje. De forma específica, los mensajes se generan para las LSO que existen para la estación Estación de línea de suministro. La orden de montaje no debe tener ninguno de los estatus siguientes: Secuenciado En curso Terminado Estación de línea de activación La estación de línea de este campo acciona la generación o actualización de mensajes de suministro o determina si los mensajes de suministro deben desbloquearse. Las funciones de este campo se explican en los puntos siguientes: La estación de línea que selecciona en este campo determina si los mensajes de suministro para el suministro interno deben desbloquearse. Si la sesión actual genera mensajes para el suministro interno, los mensajes reciben, de forma predeterminada, el estatus Bloqueado. Los mensajes bloqueados producen órdenes de almacenaje bloqueadas que no se procesan mediante Almacenaje, aunque estas órdenes pueden utilizarse con fines de programación y reserva. Cuando se actualizan mensajes existentes, estos pueden desbloquearse. El hecho de que la actualización pueda desbloquear los mensajes depende de la estación de línea que se seleccione en el campo actual. Si la estación de línea de este campo es igual a la Estación de activación, definida en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), los mensajes se desbloquean. Si los mensajes de suministro se acaban de generar en esta estación de línea, los mensajes se desbloquean a la vez. El estatus de los mensajes de suministro se muestra en el campo Bloqueado en la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (SILS) (tiasc8520m000). Si ejecuta esta sesión manualmente, este campo sólo determina si los mensajes de suministro deben desbloquearse, como se explica en el punto anterior. La estación de línea para la cual se generan o actualizan mensajes de suministro sólo se determina mediante el campo Estación de línea de suministro. No obstante, si ejecuta esta sesión en un flujo de trabajo accionado por proceso, el campo actual podrá identificarse como Accionado por estación en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000), que define en qué estación debe ejecutarse la sesión actual, es decir, qué estación acciona la generación o actualización de los mensajes de suministro para la LSO que existe para la estación Estación de línea de suministro. Nota Los mensajes de suministro SILS son los únicos que pueden actualizarse, y sólo se pueden desbloquear si son para el suministro interno. Por lo tanto, para los mensajes de suministro de lotes, este campo sólo se utiliza para la generación de los mensajes si se utiliza esta sesión en un flujo de trabajo accionado por proceso. Para obtener más información, consulte la sección Funcionalidad de la ayuda de la sesión. El accionador real no es una estación de línea, sino un evento que se produce en la estación de línea. Por ejemplo, si una orden de estación de línea se registra como terminada en la estación especificada, este evento acciona la sesión actual, la cual genera o actualiza mensajes de suministro para la orden de estación de línea que existe para la combinación de orden de montaje y estación de línea, los cuales se especifican en el campo Orden de montaje y el campo Estación de línea de suministro. Estación de línea de suministro La estación de línea para la cual se generan o actualizan los mensajes de suministro. A este campo se le aplican dos reglas: El Estatus de orden de estación de línea de Órdenes de montaje (tiasc2502m000) y Estación de línea de suministro no puede ser Terminado ni Cerrado. El Tipo de estación debe ser Estación de línea. Tipo de secuencia de tareas La secuencia de tareas que desea utilizar como base para el cálculo de los tiempos de entrega de las piezas de montaje necesarias en el almacén en planta. Existen las opciones siguientes: Planificado: La secuencia planificada del trabajo en la orden de montaje se toma como base. Es decir, las fechas planificadas de la orden de estación de línea (LSO) para la estación Estación de línea de suministro se utilizan para calcular el tiempo de entrega planificado de las piezas solicitadas, incluso si en ese momento los tiempos reales de la orden difieren de los tiempos planificados. Real: La secuencia real del trabajo en la orden de montaje se toma como base. Si utiliza el flujo de trabajo accionado por proceso, la sesión actual se ejecutará, por ejemplo, cuando la orden de estación de línea para la estación Estación de línea de activación se registre como Terminado. Llegado este punto, ERP LN detecta las diferencias existentes entre los tiempos reales y los tiempos planificados de la LSO, y tiene en cuenta estas diferencias al calcular el tiempo de entrega planificado de las piezas solicitadas. Nota Sólo puede tomar como base la secuencia real si las piezas se piden a través del sistema de suministro SILS. Generar Haga clic para generar los datos de transferencia (mensajes). Mensajes Haga clic para consultar los mensajes de error, como por ejemplo las órdenes de estación de línea cuyas necesidades no se hayan posconsumido o las transferencias de OEC que no puedan crearse. |