| # Historia de inspecciones de almacén de artículo (qmptc3502m000) Utilice esta sesión para seleccionar un artículo para el que desee seleccionar órdenes de inspección de almacén. Esta sesión sólo se utiliza para realizar selecciones en la sesión Borrar historia de inspecciones (qmptc3210m000), en la sesión Listar historia de planes de inspección (qmptc3401m000) y en la sesión Listar historia de resultados de inspección (qmptc3405m000). Temas relacionados Inspecciones de almacén Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento base de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos de que puede constar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000). Secuencia El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras. Cantidad pedida La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Cantidad recomendada aceptada La cantidad que debe aceptarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que han pasado las pruebas correctamente. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Cantidad recomendada rechazada La cantidad que debe rechazarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que no alcanzan el nivel de calidad necesario. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Cantidad real aceptada La cantidad real aceptada, expresada en la unidad de stock. La cantidad real puede corregirse hasta el cierre de la orden de inspección. Las inspecciones de almacén siempre son sólo recomendaciones. Todo el stock de la orden de inspección de almacén se desbloqueará tras cerrar la inspección. Cantidad real rechazada La cantidad real rechazada, expresada en la unidad de stock. La cantidad real puede corregirse hasta el cierre de la orden de inspección. Las inspecciones de almacén siempre son sólo recomendaciones. Todo el stock de la orden de inspección de almacén se desbloqueará tras cerrar la inspección. Fecha de finalización La fecha en la que se terminan todas las líneas de orden de inspección. Esta fecha se actualiza automáticamente en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) y no puede especificarse manualmente. Cantidad recomendada destruida La cantidad total destruida durante una prueba destructiva, expresada en la unidad de orden. La cantidad destruida es igual al tamaño de muestra de las órdenes de inspección probadas con pruebas destructivas. La cantidad destruida no tiene ningún impacto en las cantidades aceptadas o rechazadas. ERP LN sólo calcula la cantidad destruida según la prueba. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente en la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). |