| # Sortie de matières, stratégies Méthodes ERP LN offre plusieurs niveaux de contrôle pour la sortie des matières. Il est possible de définir une méthode différente pour chaque matière. Méthodes disponibles pour la gestion des quantités sorties : contrôle direct de l'utilisateur sur les quantités à sortir, quantités définies au moyen des réservations. Méthodes disponibles pour la gestion de la date/heure de sortie. ERP LN sort les matières : sur ordre de l'utilisateur, à la date de réservation, immédiatement après le lancement de l'ordre de fabrication. Méthodes particulières : post-consommation, stock d'atelier. Examen détaillé des méthodes de sortie des matières Il est possible d'influer sur le traitement des sorties à l'aide des paramètres suivants : Traiter directement la ligne d'ordre magasin. Post-consommer matières. La case à cocher Sortie manuelle de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) modifie le traitement des sorties de toutes les matières. Les matières sont sorties quand vous sélectionnez la commande Génération de la sortie de stock dans la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Pour utiliser ces cases à cocher, consultez les instructions de la rubrique Paramètres de sortie de matières. Pour plus d'informations sur les méthodes de gestion des quantités et des dates/heures de sortie de matières, consultez les rubriques suivantes : Indication des matières à sortir. Traitement des lignes d'ordre magasin. Post-consommation Si vous appliquez la post-consommation, ERP LN sort les matières lorsque vous déclarez une quantité de produit fini achevée ou rejetée. Voir Post-consommation. Stock atelier Vous pouvez conserver les matières peu coûteuses dans l'atelier en tant que stock d'atelier. Le stock d'atelier n'est pas affecté à un magasin et n'est pas inclus dans les coûts matières. Pour comptabiliser les matières du stock atelier, une majoration est ajoutée au prix de revient du produit fini. L'approvisionnement en articles du stock atelier est déclenché par la méthode Kanban. Vous pouvez créer un ordre magasin de type Fabrication au moyen duquel vous déterminez depuis quel magasin et vers quel centre de charge les matières doivent être expédiées. Rubriques liées Paramètres de sortie de matières Indication des matières à sortir Traitement des lignes d'ordre magasin Post-consommation Liaison des matières aux opérations Présentation d'une sortie de matières |