| # Impression du taux d'utilisation relative des centres de charge (tisfc1404m000) Cette session permet d'imprimer un état qui contient la capacité nominale d'un centre de charge et, à partir de cette capacité, les pourcentages représentant les capacités disponible et réelle du centre de charge en main-d'oeuvre et en machines. Les données s'étalent sur une période de dix semaines, que vous pouvez définir vous-même. Cet état contient les termes suivants : Capacité nominale (heure/semaine) La capacité d'un centre de charge s'obtient par la formule suivante : Capacité hebdomadaire [Heures] x Nombre d'opérateurs ou Nombre de machines. La capacité nominale hebdomadaire, le nombre d'opérateurs et le nombre de machines sont définis dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Capacité disponible. Heures pouvant être consacrées au centre de charge sur la base du calendrier, qui sont exprimées en pourcentage de la capacité nominale. Capacité réelle Heures réellement planifiées pour le centre de charge par personne ou par machine sur la base des ordres de fabrication, qui sont exprimées en pourcentage de la capacité nominale. Remarque Si le nombre d'opérateurs et/ou le nombre de machines est égal à 0 dans la session Centres de charge (tirou0101m000), la capacité nominale est égale à 0 dans l'état. Par conséquent, la capacité réelle et la capacité disponible sont égales à 0 dans l'état. Toutefois, le nombre d'opérateurs et de machines peut également être défini dans les opérations de gammes de la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Si tel est le cas, la capacité est planifiée, même si la valeur est égale à 0 dans l'état. Cette information est indiquée par un point d'exclamation dans l'état (0!). Si vous sélectionnez un centre de charge principal, ses centres subordonnés sont inclus. Leurs capacités en main-d'oeuvre et en machines sont regroupées et exprimées en tant que capacités en main-d'oeuvre et en machines du centre de charge principal. Les centres de charge de sous-traitance sont indiqués en tant que tels dans l'état. Exemple Dans la session Centres de charge (tirou0101m000), les données suivantes sont définies : Capacité hebdomadaire [Heures]: 40 heures/semaine Nombre d'opérateurs: 3 Nombre de machines: 0 Selon ces données, une partie de l'état imprimé dans la session Impression du taux d'utilisation relative des centres de charge (tisfc1404m000) se présente comme suit :
Centre de charge | Description. | MO/Machine | Capacité nominale (h/s) | Réel/Disponible | Semaine 35 (%)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
C31203 | Définition | Main-d'oeuvre | 120 | Capacité réelle | 8
Capacité disponible. | 75
Machine | 0 | Capacité réelle | 0!
Capacité disponible. | 0
Capacité nominale en main-d'oeuvre affichée dans l'état : 40 x 3 = 120 heures/semaine. Capacité nominale en machines affichée dans l'état : 40 x 0 = 0 heures/semaine. Si vous supposez que le nombre d'heures de main-d'oeuvre à consacrer au centre de charge peut être déterminé en fonction du calendrier de 90 heures/semaine, le pourcentage de capacité disponible en main-d'oeuvre est le suivant : Capacité disponible / Capacité nominale hebdomadaire = 90 / 120 = 75 %. Si vous supposez que le nombre d'heures de main-d'oeuvre à consacrer aux ordres de fabrication du centre de charge est de 10 heures/semaine, le pourcentage de capacité réelle en main-d'oeuvre est le suivant : Heures totales / Capacité nominale hebdomadaire = 10 / 120 = 8 %. Le pourcentage de la capacité disponible en machines est égal à 0, car la capacité nominale est égale à 0. La capacité réelle en machine est égale à 0, car la capacité nominale est égale à 0. Cependant, si la capacité en machines est définie dans une opération de gamme au lieu du centre de charge, la capacité est en fait planifiée, bien que la valeur soit égale à 0 dans l'état. Cette information est indiquée par un point d'exclamation (0!). Rubriques liées Impression d'un document ou d'un état Imprimer les erreurs sur le rapport Si cette case est cochée, les centres de charge qui présentent des erreurs sont imprimés dans l'état avec les messages d'erreur correspondants. Si cette case n'est pas cochée, les centres de charge qui présentent des erreurs ne sont pas imprimés dans l'état. Imprimer Cliquez sur cette commande pour imprimer la sélection indiquée. |