| # Déclaration des quantités achevées et rejetées Déclaration des quantités achevées et rejetées Lorsqu’une quantité d’un article a été traitée par une opération, vous pouvez déclarer la quantité achevée de cet article ainsi que la quantité à rejetée. Pour déclarer ces quantités, utilisez la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000). Contrôle de Qualité (QM) Dans certains cas, il est impossible de déterminer la quantité achevée avant que l'ordre de contrôle associé à l'opération ait été traité. Pour de plus amples informations, voir la rubrique Utilisation de QM pour des opérations de fabrication. Opérations bloquées Les champs Quantité achevée, Quantité rejetée et Quantité à contrôler peuvent être bloqués pour la saisie des données. Pour plus d'informations, voir Blocage des opérations. Quantité maximum et quantité minimum Les calculs s'effectuent conformément aux principes suivants : La quantité achevée d'une opération est égale à la quantité en entrée de l'opération suivante. La quantité qui sort d'une opération ne peut pas être supérieure à celle entrée en début d'opération. Il en découle les règles suivantes pour les quantités déclarées : La somme de la quantité achevée, de la quantité rejetée et de la quantité supplémentaire ne doit pas dépasser la quantité achevée par l'opération précédente. La quantité achevée doit être au moins égale à la somme des quantités achevées, rejetées et supplémentaires de l'opération suivante. Si un test destructif est réalisé dans le cadre du contrôle qualité, la quantité rejetée doit être au moins égale à la quantité testée. Opération précédente et opération suivante Si les quantités déclarées sont trop élevées comparées à la quantité achevée par l'opération précédente, cette dernière peut être mise à jour automatiquement. Ceci dépend de la valeur du champ Méthode de déclaration des opérations précédentes de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Cependant, il est impossible de déclarer automatiquement une opération point de comptage via une opération liée. Vous devez déclarer ces opérations individuellement. Si vous déclarez achevée une quantité plus grande que celle planifiée, ERP LN ajuste la quantité planifiée en sortie pour les opérations suivantes. Suppression collective des activités achevées des opérations Si vous devez corriger les quantités déclarées achevées pour toutes les opérations d’un ordre de fabrication, vous pouvez le faire en utilisant une seule commande si les conditions suivantes sont respectées : La case Autoriser correction des opér. précédentes est cochée dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0500m000). La dernière opération de l’ordre de fabrication n’a pas le statut Achevé. Le champ Quantité à livrer de la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000) contient la valeur zéro. La valeur contenue dans le champ Livré, sous Quantités achevées, de la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000) est inférieure à celle du champ Achevé, sous Quantités réelles de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Pour diminuer les quantités achevées définies sur les opérations d’un ordre de fabrication et les faire correspondre au champ Livré de la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000), sous Quantités achevées, cliquez sur l'option Opérations de baisse de quantité du menu Spécifique de la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0120s000). Statut des opérations La première fois que vous déclarez une quantité pour une opération, le statut de l'opération change de Prêt en Lancé. Post-consommation Quand vous déclarez une quantité achevée ou rejetée, ERP LN peut démarrer l'opération de post-consommation. Voir : Post-consommation. Rubriques liées Déclaration d'achèvement Déclaration des opérations achevées Rejets d’ordres de fabrication Post-consommation Utilisation de QM pour des opérations de fabrication Blocage des opérations |