| # Fantômes d'articles génériques Dans une planification basée sur les ordres normale, les fantômes sont traités de la manière suivante : le fantôme est remplacé par les composants dans sa nomenclature ; la gamme du fantôme est traitée comme une partie de la gamme existante. Si un article générique G possède un fantôme, les composants et les opérations de ce fantôme sont décalés par rapport à la date de fin de l'ordre planifié de cet article G. La façon dont ceci s'effectue varie selon que le fantôme lui-même est un article générique ou un article normal. Vous trouverez ci-dessous un exemple des deux situations. Exemple : Fantômes génériques d'articles génériques Considérons la situation suivante : un article générique G1 possède un fantôme générique G2 ; la nomenclature générique de G2 contient un composant N3 (normal) ; la gamme générique de G2 contient une opération OP. Dans cette situation, la planification a lieu conformément au diagramme suivant :
A | Décalage de N3 dans G-NOMENC de G2
B | Décalage de G2 dans G-NOMENC de G1
C | Date de fin N3 de l'ordre G1
D | Décalage de OP dans G-GAMME de G2
E | Décalage de G2 dans G-NOMENC de G1
F | OP1
G | OP2
Exemple : Fantômes normaux des articles génériques Considérons la situation suivante : un article générique G1 possède un fantôme normal N2 ; la nomenclature de N2 contient un composant N3 (normal) ; la gamme de N2 contient les opérations OP1 et OP2. Dans cette situation, la planification a lieu conformément au diagramme suivant : (1) Décalage de N3 dans NOMENC de N2 Ou :
A | Délai de fabrication de N2
B | Décalage de N2 dans G-NOMENC de G1
C | Date de fin N3 de l'ordre G1
D | Délai de fabrication de N2
E | Décalage de N2 dans G-NOMENC de G1
F | OP1
G | OP2
Remarques : Si un décalage est indiqué dans la nomenclature de N2, celui-ci est employé pour décaler N3 ; sinon, le délai de fabrication de N2 est utilisé. Dans une gamme normale, aucun décalage n'est disponible. C'est le délai de fabrication de N2 qui est utilisé pour décaler les opérations de N2. Remarque Vous pouvez indiquez le délai de fabrication d'un article dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Rubriques liées Articles génériques dans Enterprise Planning |