| # Numéros de référence dans les programmes de production synchronisés Les numéros de référence sont utilisés conjointement avec les méthodes d'approvisionnement extérieur. Le champ Numéro de référence reste donc vide pour les méthodes d'approvisionnement interne. La fonctionnalité des numéros de référence remplace celle des codes Appel de livraison. Les numéros de référence sont affichés dans les sessions suivantes : Poste - Transfert d'approvisionn. en pièces d'assembl. (lot) (tiasc8510m000) Poste - Trnsf. d'approv en pièces d'ass. (par séq. d'assmbl) (tiasc8520m000) Géré par ordre/approvisionnement par séquence d'assemblage Dans l'approvisionnement contrôlé par ordre/séquence d'assemblage, un numéro de référence unique est généré pour chaque combinaison de : poste + numéro d'identification du véhicule + code de kit d'assemblage. Le numéro de référence est envoyé aux fournisseurs avec les programmes d'achat et également imprimé sur l'avis d'expédition renvoyé au fournisseur. Il peut être utilisé lors de la saisie des réceptions. Exemple
PIECE | KIT | TAILLE DE LOT
--- | --- | ---
A, B | K1 | 2
C | K2 | 2
SEQUENCE DE LIGNE | ORDRE | PIECE
--- | --- | ---
100 | A01 | A, B, C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
Lors de l'établissement des besoins en pièces, ERP LN fait en sorte que la pièce A soit en quantité suffisante pour les ordres A01 et A02 car le kit pour la pièce A a une taille de lot de 2. La pièce B est également en quantité suffisante pour les ordres A01 et A03. Le message relatifs aux pièces créé par ERP LN a l'aspect suivant :
PIECE | ORDRE | NUMERO DE REFERENCE
--- | --- | ---
A | A01 | R01
A | A02 | R02
B | A01 | R01
B | A03 | R03
C | A01 | R01
L'ordre A01 étant constitué des pièces A, B et C, ces pièces (pour cet ordre) ont le même numéro de référence (R01). L'ordre A02, qui est constitué de la pièce A, possède un numéro de référence unique, tout comme l'ordre A03 qui est constitué de la pièce B. Lot contrôlé par ordre Dans un lot contrôlé par ordre, un numéro de référence unique est créé pour chaque ligne de matières. Le numéro de référence est envoyé aux fournisseurs avec les programmes d'achat et également imprimé sur l'avis d'expédition renvoyé au fournisseur. Il peut être utilisé lors de la saisie des réceptions. Exemple
PIECE | KIT | TAILLE DE LOT
--- | --- | ---
A, B | K1 | 2
C | K2 | 2
SEQUENCE DE LIGNE | ORDRE | PIECE
--- | --- | ---
100 | A01 | A, B, C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
Quand ERP LN calcule les besoins pour l'ordre A01, le message relatif aux pièces qu'il génère a cet aspect :
PIECE | ORDRE | NUMERO DE REFERENCE | QUANTITE NON CONSOMMEE
--- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 1
B | A01 | R02 | 1
C | A01 | R03 | 1
Quand ERP LN calcule les besoins pour l'ordre A02, le message relatif aux pièces qu'il génère a cet aspect :
PIECE | ORDRE | REF | QUANTITE A TRANSFERER | QUANTITE NON CONSOMMEE
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
Quand ERP LN calcule les besoins pour l'ordre A03, le message relatif aux pièces qu'il génère a cet aspect :
PIECE | ORDRE | REF | QUANTITE A TRANSFERER | QUANTITE NON CONSOMMEE
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
A | A03 | R04 | 2 | 1