| # Compression du délai d'attente Lors de la planification d'un ordre de fabrication, il semble logique de prévoir un minimum de marge, par exemple, en définissant des temps d'attente. Vous bénéficierez ainsi de plus de souplesse et de la possibilité de gérer l'imprévisible, certaines opérations étant plus longues que prévues, etc. Cependant, il arrivera que vous ayez besoin de réduire la marge que vous avez planifiée, par exemple, si la date de début a été repoussée et que vous souhaitez tout de même conserver la même date de livraison. La session Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) permet de comprimer le temps d'attente. Cette session est accessible via le menu approprié des sessions Ordres de fabrication (tisfc0501m000) et Planification de la production (tisfc0110m000). Dans la session Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000), ERP LN propose deux méthodes permettant de réduire le temps d'attente pour les opérations restantes d'un ordre de fabrication : Pourcentage cible: ERP LN réduit simplement les temps d'attente de toutes les opérations du pourcentage de temps que vous spécifiez. Vous pouvez inclure ou exclure les centres de charge à l'origine des goulets d'étranglement. Le mieux adapté: vous entrez une nouvelle date de début et/ou de livraison et ERP LN réduit les temps d'attente en fonction de ces dernières. Là encore, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure les centres de charge goulets d'étranglement. Vous pouvez aussi réduire le temps d'attente des opérations individuellement : Dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), vous pouvez changer les dates planifiées d'un ordre de fabrication. ERP LN reprogramme l'ordre après chaque ajustement. Dans la session Planification de la production (tisfc0110m000), vous pouvez changer les dates et le temps d'attente. ERP LN reprogramme l'ordre de fabrication après chaque ajustement. Dans la session Planification de la production par planning (tisfc1120m000), vous pouvez changer les dates et le temps d'attente au moyen d'une interface graphique. ERP LN reprogramme l'ordre de fabrication après chaque ajustement. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Détermination des dates A la commande |