| # Planification des disponibilités (titrp0513m000) Cette session permet de répertorier les ordres qui font appel à un outil critique. Les ordres sont triés en fonction de la date de début d'ordre affichée dans le champ Date de début. Pour chaque ordre, les besoins en outils sont précisés. Pour les ordres suivants, les données relatives aux outils critiques sont également indiquées : Ordres de fabrication issus de l'application Fabrication. Ordres de service et ordres de travail issus de l'application Service. Ordres de Planification des besoins en ressources issus de l'application Planification d'entreprise. Pour inclure les données relatives aux outils critiques des ordres RRP planifiés de la session Planification des disponibilités (titrp0513m000), vous devez lancer la session Gén. planif. des disponibilités (ordres de fabr. planifiés) (titrp1213m000). Seul le scénario réel est pris en considération. Propositions d'ordre de fabrication dans l'application Magasin. Pour inclure les données relatives aux outils critiques des propositions de la session Planification des disponibilités (titrp0513m000), vous devez lancer la session Génération de planification de disponibilité des outils (whina3205m000). Vous pouvez préciser qu'un outil est critique en cochant la case Critique dans la planification des disponibilités de la session Types d'outils (titrp0101m000). Rubriques liées Planification et suivi des outils Planification des besoins en outils Type d'outil Premier niveau utilisé pour identifier un outil dans le système de codage des outils. Exemples de types d'outils : marteau, tournevis, brouettes. Marteau 1, tournevis 2 et brouette 3 sont des exemples de types d'outils associés à un numéro de série d'outil, qui représentent des outils uniques. Date de début Par exemple, la date de début de l'opération ou de l'activité pour laquelle l'outil est employé. Date de fin Par exemple, la date de fin de l'opération ou de l'activité pour laquelle l'outil est employé. Type d'ordre Type d'ordre pour lequel les besoins en outils sont affichés. Numéro d'ordre Numéro de l'ordre. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Numéro de ligne Numéro de ligne de l'ordre de service pour lequel s'effectue la planification échéancée de disponibilité des outils. Ligne d'activité Ligne d'activité sur l'ordre de service pour lequel l'outil est sorti. Numéro de séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. ERP LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Numéro de série de l'outil Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil (par exemple marteau) et d'un numéro de série d'outil (par exemple 1) identifie de façon unique un outil dans ERP LN. Utilisation d'outils requise Les utilisations d'outils requises sont exprimées en nombre d'utilisations de l'outil ou en nombre d'heures d'utilisation. La quantité d'utilisations requise est diminuée de la valeur indiquée dans le champ Durée de vie de l'outil. Remarque Si le champ Durée de vie de l'outil exprimée en contient Sans objet ce champ est vide. Durée de vie de l'outil exprimée en Mode de spécification de la durée de vie de l'outil. Etape opératoire Etape opératoire pour laquelle l'outil est planifié. Ce champ est uniquement applicable si la valeur du champ Type d'ordre de la session en cours est Ordre de fabrication SFC. |